# Ausdruck bricht ab

Gültig für: Windows 95 | Windows 98

Bei manchen Rechnern kann es zu Problemen mit älteren Nadeldruckern kommen. Bei den betroffenen Rechnern bricht der Ausdruck nach einer Seite oder nach einer Zeile ab. Die Ursache hierfür liegt in der BIOS- Einstellung der Druckerschnittstelle. Ist hier ECP/EPP eingestellt, so kann es zu dem genannten Fehlverhalten kommen. In diesem Fall ist der Eintrag auf Standard (Bidirektional) zu ändern.

(Aufgetreten auf Toshiba Notebooks des Typs T2130 und 110 c't mit älteren EPSON Nadeldruckern / Tintenstrahldruckern)

Dieser Fehler tritt auch bei vielen neueren Druckern auf, wenn ECP im BIOS aktiviert ist und der Drucker den ECP-Modus nicht verwendet.

Fast alle Canon Modelle sind davon betroffen. Sie drucken dann meist nur 1/2 bis 3/4 Seite aus. Die Ursache dafür liegt in einem Bug in der LPT.vxd von Windows. Dieser Fehler ist in allen Versionen (außer vielleicht der Windows 95C OSR 2.5) und auch in der LPT.vxd im Driver-Verzeichnis der CD vorhanden.

Es gibt zwei Lösungen:

- Im BIOS -Setup den ECP abschalten.
  Alle anderen Modi (EPP, BiDi, Standard) machen keine Probleme.
- Eine fehlerbereinigte LPT.vxd installieren.
  Canon hat diese (original MS!) Datei schon länger bei ihren Druckertreibern dabei. Bei den ersten Versionen liegt sie aber auf einer Disk und wird nicht automatisch installiert.
  Das Traurige ist, dass die fehlerfreie LPT.vxd noch vor dem Windows 95B OSR 2.1 herauskam und dennoch nicht auf denWindows 95B OSR 2.1 und 2.5 CDs installiert wird.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0036.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich