# Timeout für Broadcast Anfragen konfigurieren

Standardmäßig liegt der Timeout für Broadcast Anfragen bei 750 Millisekunden. Dieser Wert bestimmt, wie lange Windows auf eine Broadcast Anfrage wartet, bis es diese als nicht beantwortet deklariert.

Sie können diesen Wert in der Registry verändern.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VxD\ MSTCP

erstellen Sie einen neuen Wert mit dem Namen BcastQueryTimeout als Datentyp REG_DWORD und geben hier die Zeit in Millisekunden ein, die Windows nach einem Broadcast warten soll (100 - 0xFFFFFFFF; Standard=0x2EE (750 Dezimal)).

Diese Änderung wird erst nach einen Neustart wirksam.

Siehe auch: "Anzahl der Versuche für eine Namensauflösung über Broadcast".

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/tip1227.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich