# MTU- Größe bei Slip-Treiber anpassen (DFÜ-Geschwindigkeit)

Gültig für: Alle Windows Versionen

Bei Windows werden für die Parameter der DFÜ-Übertragung Standardeinstellungen verwendet, die in den meisten Fällen nicht gerade optimal eingestellt sind.

Wenn Sie diese Parameter anpassen, können Sie bessere Übertragungsgeschwindigkeiten erzielen.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

## MTU (Maximum Transmission Unit)

Mit diesem Wert legen Sie die Bytes pro Datenpaket fest. Windows arbeitet hier mit einem Standardwert von 1500 Byte. Die meisten Internetanbieter arbeiten aber oft Mit diesem Wert von 576 Byte.

Wenn Sie zu Ihrem Internetanbieter eine Verbindung aufbauen, wird der jeweils kleinste MTU-Wert für die Verbindung benutzt. Wenn Ihr System auf einen größeren Wert eingestellt ist, muss der Router die Datenpakete extra teilen und extra weiterleiten, was die Verbindung erheblich ausbremst. Sie sollten daher immer versuchen den gleichen Wert wie die Gegenstelle zu benutzen (meist 576).

HKEY_LOCAl_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ NetTrans\ 000x.

Es könnte 0001, 0002, oder eine höhere Zahl sein (wenn auch andere Netzwerktreiber installiert sind). Jedenfalls muss in dem Schlüssel "DriverDesc" der Wert auf "TCP/IP" stehen. Fügen Sie nun, je nachdem welche Werte Sie anpassen wollen, die erforderlichen Einträge hinzu:

Schlüsselname | Datentyp | Wert
MaxMTU | REG_SZ | <siehe Tabelle>
MaxMSS | REG_SZ | <siehe Tabelle>

HKEY_LOCAl_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ Net\ 000x

Schlüsselname | Datentyp | Wert
IPMTU | REG_SZ | <siehe Tabelle>

Den Defaultwert können Sie hier einstellen:

HKEY_LOCAl_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VXD\ MSTCP

Schlüsselname | Datentyp | Wert
DefaultMSS | REG_SZ | <siehe Tabelle>

Empfehlungen:
576 | für Analoge Verbindungen
1500 | für ISDN (Windows Standard)
1492 | für DSL
3000 | DSL / LAN

Sie können den Wert aber auch selber ganz genau überprüfen, gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Bauen Sie eine Verbindung zu Ihren Provider auf
2. Ermitteln Sie über „winipcfg“ (9x und ME) oder „ipconfig“ (NT,2000,XP) in der Kommandozeilenoberfläche Ihre Adresse zum Standard-Gateway des Providers (es handelt sich um en Adapter der mit PPP-Adapter beginnt).
3. Führen Sie nun einen PING zum Provider mit folgendem Befehl durch:
   ping -f -l 600 <Standard-Gateway>
4. Bei diesem Wert sollte noch kein Fehler auftreten, und Sie müssen eine entsprechende Rückantwort bekommen, ansonsten haben Sie eine falsche Adresse für das Standard-Gateway ermittelt.
5. Erhöhen Sie jetzt den Wert 600 bis Sie die Fehlermeldung „Paket müsste fragmentiert werden, DF-Flag ist jedoch gesetzt. Jetzt müssen Sie genau den Wert benutzten, wo noch kein Fehler aufgetreten ist, dass ist denn der Wert für die max. MTU (MaxMTU) Größe.

## RWIN (max. Datenlänge)

Hiermit legen Sie die Datenmenge fest, die gesendet wird, bevor der Server auf eine Empfangsbestätigung wartet. Windows benutzt hier einen Standardwert von 8192 Byte, der bei Internetverbindungen eher als ungünstig zu bezeichnen ist.

Da hier häufig Übertragungsfehler auftreten, ist ein kleinerer Wert besser. Zur Berechnung des Wertes sollte man sich an dem MTU-Wert orientieren, die Formel lautet: (MTU-40)*4. Den Multiplikator erhöhen Sie dann solange, bis die optimale Einstellung gefunden ist.

HKEY_LOCAl_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VXD\ MSTCP

Schlüsselname | Datentyp | Wert
DefaultRcvWindow | REG_SZ | <siehe Tabelle>

Empfehlungen:
(MTU-40) * 4 | für Analoge Verbindungen
(MTU-40) * 6 | für schnelle Analoge und ISDN
(MTU-40) * 8 | für ISDN Verbindungen
32767 | DSL / LAN

## TTL (Time to Live)

Dieser Wert bestimmt die Lebensdauer eines Datenpakets über verschiedene Stationen hinaus. Der Windows Standardwert liegt bei 32 Stationen. Da das Internet aber schon sehr groß ist, sind Werte über 100 als sinnvoll anzusehen. Die Änderung dieses Wertes bringt aber keinen spürbaren Geschwindigkeitsvorteil.

HKEY_LOCAl_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VXD\ MSTCP

Schlüsselname | Datentyp | Wert
DefaultTTL | REG_SZ | <siehe Tabelle>

Empfehlungen:
128 | für Analoge Verbindungen
64 | für ISDN/ADSL Verbindungen
32 | Windows Standard

Die Einstellungen sind erst nach einem Neustart aktiv.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der MS Knowledge Base: http://support.microsoft.com/?kbid=120642

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0229.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich