# RAS Server soll erst nach mehrmaligen Klingeln abheben

Gültig für: Windows NT | Windows 2000 | Windows XP | Server 2003 | Windows Vista | Server 2008 | Windows 7 | Windows 8 | Windows 10

Normalerweise können Sie das in der Datei "%SYSTEMROOT%\system32\ras\modem.inf" einstellen.

In der Zeile für das betreffende Modem wird einfach der Eintrag

command_Listen=ats0=1<cr>

bearbeitet bzw. hinzugefügt, wobei ats0=n die Anzahl der Rings bestimmt (Neustart erforderlich).

Wenn das RAS aber ein TAPI (Telephony Applikation Programming Interface) Unimodem-gestütztes Device benutzt, muss man anders zu Werke gehen:

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ RasMan\ Parameters

legen Sie einen neuen Wert mit dem Namen "NumberOfRings" als Datentyp REG_DWORD an. Dort können Sie nun die gewünschte Anzahl der Rings Eintragen. Werte über 20 werden durch den Standardwert 1 ersetzt.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0683.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich