# Computer hängt 30 Sek. beim Zugriff auf SCSI-CDROM

Gültig für: Windows 95

Übernommen aus c't-Online, 07.10.99

Wenn der Rechner beim Zugriff auf SCSI-CD-ROM Laufwerke hängt und diese an einem Adaptec-Controller angeschlossen sind, liegt es an einem veralteten Treiber für den SCSI-Adapter. Der in Windows 98 und Windows 98 SE enthaltene Treiber AIC78U2.MPD hat in der Regel die Versionsnummer 3.00a beziehungsweise 3.02 (in SE). Auf Adaptecs Website (http://www.adaptec.com) steht eine Datei namens 7800W9X.EXE zum Download bereit, die einen aktuellen Treiber enthält.

Ein kleines Problem gibt es bei Windows 98 SE. Der dort enthaltene Treiber hat die Version 3.02 4.10.2222, der neue Treiber hat aber 3.03 4.10.2000. Wegen der scheinbar kleineren Versionsnummer weigert sich die Installationsroutine in der Systemsteuerung, den neuen Treiber mit dem empfohlenen Menüpunkt ‘Nach einem besseren als dem derzeit verwendeten Treiber suchen’ zu übernehmen. Wählen Sie daher an dieser Stelle ‘Eine Liste der Treiber in einem bestimmten Verzeichnis zum Auswählen anzeigen’.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0794.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich