# ISDN-Karte (TELES)

Gültig für: Windows 95 | Windows 98

Um die TELES mit Win-3.11 Programmen oder denen von TELES zu nutzen (z.B. EFIX), gehen Sie folgendermaßen vor:

- Die Capi-Treiber von Windows 95 entfernen (falls installiert)
- Die original TELES Treiber installieren
- TELES-DEINSTALL.EXE im WIN\SYSTEM- Datei aufrufen (T_DEINST.EXE) -> alle Treiber in der SYSTEM.INI werden entfernt.
- Den neusten 32-Bit-Treiber von TELES installieren. Alle INI - Einstellungen sowie IRQ/Adressenangaben werden übernommen

16-Bit Programme funktionieren nun einwandfrei. Wenn Sie im DOS -Fenster CFOS starten, können Sie auch DOS -Programme nutzen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0166.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich