# Alte MUSTEK Scanner auch unter Windows 2000 einsetzen

Dieser Tipp ist eigentlich nicht mehr notwendig, da Sie auf der Homepage mit Angabe der Serienummer auch für Windows 2000/XP Treiber für Ihren alten Scanner herunterladen können. Wir lassen den Tipp aber so trotzdem noch in der FAQ.

Alte Mustek Scanner können Sie mit einigen Tricks auch unter Windows 2000 noch benutzen. Hier werden zwei Beispiele angegeben, die auch für andere Scannertypen funktionieren könnten:

ScanExpress 6000p

Mustek 600 II und Paragon 1200 SP

## ScanExpress 6000p

MUSTEK bietet für die alten Parallelport-Scanner wie ScanExpress 6000p keine Treiber mehr für Windows 2000 an. Die NT-Treiber funktionieren leider auch nicht. Es gibt trotzdem eine Möglichkeit, den Scanner unter Windows 2000 zu nutzen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Kurze Möglichkeit von Agi

1. Installieren Sie den alten NT 4.0 Treiber
2. In der Registry nach "AB306p" suchen
3. Den Inhalt des Schlüssels "DependOnGroup" löschen
4. Fertig

Geht auch unter XP

Altes Vorgehen:

1. Installieren Sie den alten NT 4.0 Treiber
2. Unter %SYSTEMROOT%\System32\drivers suchen Sie nach dem Namen des Scannertreibers, (z.B. a4sii300.sys oder ab306p.sys) je nach Scanner unterschiedlich. Notieren Sie sich diesen Treibernamen
3. Installieren Sie nun die Treiber des UMAX 610P Scanners (diesen Treiber finden Sie auf der Windows 2000 CD)
4. Starten Sie den Registry-Editor (REGEDIT.EXE)und lassen Sie durch "Bearbeiten" -> "Suchen" die Registry nach den Eintrag "UMAXPCLS.SYS" durchsuchen. Ersetzen Sie diesen Namen durch den unter Punkt 2 notierten Treibernamen
5. Starten Sie Windows neu
6. Sie haben jetzt zwei Scanner installiert. Im Control Panel finden Sie noch den Eintrag des UMAX-Scanners, der aber nicht funktioniert. Wenn Sie aber Ihr Bearbeitungsprogramm öffnen, können Sie aus der Auswahlliste auch Ihren Scanner auswählen, der dann funktionieren sollte.

Der Tipp kommt von M. Rübig, der folgenden Eintrag in der Registry ändern musste:

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ UMAXPCLS

Den String "ImagePath" mit dem Inhalt "System32\DRIVERS\UMAXPCLS.SYS" muss man nur umändern in "System32\DRIVERS\a4sii300.sys"

Danach funktionierte der Scanner auch unter Windows 2000. Das Vorgehen ist etwas umständlich, aber MUSTEK verweigert leider jeden Support.

Mustek 600 II und Paragon 1200 SP

Einen Treiber für den Paragon 1200 Service Pack finden Sie unter http://www.mustek.de

Treiber: http://driver.mustek.de/p/scsi/1200sp/win2k/p1200sp.exe

Beim Mustek 600 II CD am SCSI-Anschluss von einem Adaptec 2940AU Controller gehen Sie folgendermaßen vor:

Von http://www.adaptec.com/worldwide/support/driverdetail.html?filekey=aspi32.exe einen aktuellen ASPI-Treiber (ASPI32.EXE) herunterladen.

Bitte folgende Treiber von Mustek besorgen:

mustek.inf

fbspnt35.exe

1p32bit.exe

Jetzt in der Datei Mustek.inf den Absatz

[Version]
Signature=$Windows 95$
Class=SCSI-Scanner
Provider=Mustek

durch folgenden ersetzen.

=== Hier schneiden ===

[Version]
LayoutFile=Layout.inf, Layout1.inf, Layout2.inf
Signature="$CHICAGO$"
Class=Image
ClassGUID={6bdd1fc6-810f-11d0-bec7-08002be2092f}
Provider=MUSTEK
DriverVer=12/07/1999,5.00.2195.1

=== Hier schneiden ===

Wenn dieses alles gegeben ist, sollte der Scanner an einem Adaptec 2940 Controller nach folgender Installation laufen:

1. Wenn "?" im Geräte-Manager angezeigt wird, dann Treiber-aktualisieren, sonst bei der Neu-Installation den Pfad auf die geänderte Mustek.inf Datei setzen.
2. ASPI32.EXE installieren
3. fbspnt35.exe installieren und Rechner nicht neu starten, sondern gleich 1p32bit.exe installieren und Rechner neu BOOTEN.

Jetzt müsste der Scanner laufen. Testen z.B. mit Imaging aufrufen und Scanner anwählen und scannen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0951.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich