# TCP/IP Einstellungen

Der Internet Domain Name Service konvertiert IPs in mnemotechnische Namen.

Einzugeben ist die IP des Servers, auf dem dieser Dienst läuft. WINS konvertiert die spezifischen Microsoft Computernamen in eine IP. Einzugeben ist die IP des Servers, auf dem dieser Dienst läuft.

IP Adressen sind weltweit eindeutig und werden vom Deutschen Network Information Center DeNIC vergeben. Durch Kombination von IP und Subnetmask stellt der Rechner fest, ob der Zielrechner Mitglied des lokalen Netzwerkes ist. Soll ein Datenpaket zu einem Rechner außerhalb des lokalen Netzwerks übertragen werden, geschieht dies über das Gateway, das auch eine eindeutige IP hat. Gateways sind im TCP/IP Sprachgebrauch dasselbe wie Router. Wenn in einem Netzwerk ein DHCP Dienst vorhanden ist, vergibt dieser die IP und Subnetmask.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0763.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich