# Unterschiede zwischen NT Workstation und Server

Gültig für: Windows NT

Hier werden die Unterschiede zwischen Windows NT Workstation und Server beschrieben.

1. Anzahl der passiven Verbindungen ist bei der Workstation ist auf 10 begrenzt.
2. Workstation unterstützt bis zu 2 Prozessoren, der Server bis zu 4.
3. Bei der Workstation kann gleichzeitig nur eine RAS-Verbindung aufgebaut werden, beim Server bis zu 256.
4. Eine Workstation kann keine Domänenanmeldung bestätigen, d.h. wenn ein Benutzer an mehreren Stationen arbeitet, ist die Benutzerdatenbank auf jeder Workstation entsprechend zu pflegen.
5. Verzeichnisreproduktion ist bei der Workstation auf Importieren beschränkt.

Funktion: | Workstation: | Server:
Anbindung anderer Clients | 10 | unbegrenzt
Verbindung zu anderen Netzwerken | unbegrenzt | unbegrenzt
Multiprocessing | 2 Prozessoren | 4 Prozessoren
Remote Access Service | 1 Verbindung | 256 Verbindungen
Directory Replication | Import | Import & Export
Macintosh Services | nein | ja
Logon Validation | nein | ja
Disk Fault Tolerance | nein | ja
Netzwerkfunktionalität | Peer-to-Peer | Server

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0238.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich