# Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle

Gültig für: Windows 95 | Windows 98 | Windows ME

Unter Windows gibt es nur eine Möglichkeit, den Bausteintyp der seriellen Schnittstelle zu bestimmen.

Schließen Sie dazu ein Modem an die serielle Schnittstelle und konfigurieren Sie es. Jetzt können Sie unter -> "Systemsteuerung" -> "Modems" -> "Diagnose" die serielle Schnittstelle auswählen und haben die Möglichkeit unter -> "Details" die Informationen über das Modem und den Schnittstellenbaustein zu erhalten.

Sollten Sie keinen UART 16550 besitzen, müssen Sie unter "Systemsteuerung" -> "System" -> "Geräte-Manager" -> "COM-Anschluss" -> "Eigenschaften" -> "Anschlusseinstellungen" -> "Erweitert" die Benutzung des FIFOs ausschalten.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0081.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich