# 48-BIT LBA Unterstützung einschalten

Durch die 48-BIT LBA Unterstützung, die ATAPI- Laufwerke haben, wird ermöglicht, eine Größe von über 137 GByte zu unterstützen.

Diese Funktion ist standardmäßig nicht aktiviert, da sie bislang nur von wenigen Laufwerken unterstützt wurde, damit diese Funktion funktioniert, müssen Ihr BIOS und Ihr Laufwerk "48-Bit LBA" unterstützen.

- Windows 2000 kann ab ServicePack 3 den 48-Bit LBA-Modus, er muss aber explizit in der Registry aktiviert werden.
- Ab Windows XP (ServicePack 1) wird standardmäßig der 48-Bit LBA-Modus benutzt, auch ohne den Eintrag in der Registry.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Atapi\ Parameters

Erstellen Sie hier einen neuen Wert mit dem Namen "EnableBigLba" als Datentyp REG_DWORD. Setzen Sie den Wert auf:

1 | 48-BIT LBA aktiv
0 | 48-BIT LBA deaktiv

Diese Einstellung können Sie einfach mit dem "Registry System Wizard" (RSW) verändern. Sie können das Programm unter "http://www.winfaq.de" herunterladen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der MS Knowledge Base:
http://support.microsoft.com/?kbid=305098
http://support.microsoft.com/?kbid=303013

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/tip1466.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich