# Netzwerkkarte wird bei fehlender Verbindung nicht aktiviert

Durch die Funktion "Media Sense" wird von Windows erkannt, ob eine physikalische Verbindung zum Netzwerk besteht. Wird keine Verbindung festgestellt, werden alle Protokolle vom Adapter getrennt und der Netzwerkadapter wird erst aktviert, wenn eine Verbindung erkannt wird.

Mit diesem Tipp können Sie die "Media Sense"-Funktion ausschalten. Dadurch bleibt dann z.B. eine Netzwerkadresse erhalten, auch wenn das Netzwerkkabel entfernt wurde.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

[für das System (alle Anwender)]

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ Tcpip\ Parameters

Erstellen Sie hier einen neuen Wert mit dem Namen "DisableDHCPMediaSense" als Datentyp REG_DWORD. Setzen Sie den Wert auf:

1 | "Media Sense" ausschalten
0 | "Media Sense" ist aktiv (Standard)

Diese Einstellung können Sie einfach mit dem "Registry System Wizard" (RSW) verändern. Sie können das Programm unter "http://www.winfaq.de" herunterladen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2000/tip2190.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich