# SMB2 deaktivieren

Gültig für: Server 2008 | Server 2008 R2

Server Message Block (kurz: SMB) wurde mit der Einführung von Windows Vista und Server 2008 erweitert. Dadurch wird die Übertragung von freigegebenen Verzeichnissen, Druckern oder Berechtigungen die Version 2 genutzt. Deaktiviert man diese SMB2, so wird wieder SMB genutzt.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

[für das System (alle Anwender)]

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Parameters

Erstellen Sie hier einen neuen Wert mit dem Namen "smb2" als Datentyp REG_DWORD und setzen den Wert auf:

0 | deaktiviert
1 | aktiviert (Standard) .

Oder über die Kommandozeile direkt auf dem Server.

Öffnen Sie anschließend die Kommandozeile
als Administrator und geben Sie folgenden Befehl ein:

Deaktivieren: net stop server

Aktivieren: net start server

Diese Einstellung können Sie einfach mit dem "Registry System Wizard" (RSW) verändern. Sie können das Programm unter "http://www.winfaq.de" herunterladen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2500/tip2768.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich