# Hardware Fehlersuche mit ASD.EXE

Zur Fehlersuche von Hardware gibt es unter Windows 98 das Tool ASD.EXE. Bei jedem Start des Rechners werden die Startfunktionen - und ob Sie fehlerfrei ausgeführt wurden - in der Registry abgelegt. Diese Informationen finden Sie unter:

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ ASD\ List

Welche Geräte beim Start von ASD überwacht werden sollen, finden Sie unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ ASD\ Prob

Folgende Werte können Sie hier hinter einem Gerätenamen finden:

00 | Gerät arbeitet ohne Fehler
01 | Ein Fehler ist beim Start aufgetreten
11 | Geräte wurde deaktiviert

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0797.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich