# Absturz bei der Installation (blauer Bildschirm)

Gültig für: Windows NT

Kommt NT bei der Installation nicht über den ersten blauen Bildschirm hinaus, liegt es meist an SCSI-Treibern.

Ändern Sie in diesen Falle die Datei TXTSETUP.SIF. Kommentieren Sie dort unter [Scsi.load] alle Hostadapter-Treiber aus, die Sie nicht benötigen (Semikolon davor setzen). Versuchen Sie dann die Installation erneut.

Beim Versuch, NT auf gleichen Systemen zu installieren, gab es bei der Installation häufig einen blauen Bildschirm, wenn direkt von CD installiert wurde. Unterschiede zwischen den Systemen konnten nicht festgestellt werden. Dieser Fehler scheint im Zusammenhang mit der BIOS /CD-Rom Version zu stehen. In 90% der Fälle konnte man das Problem umgehen, wenn mit den drei Installationsdisketten und anschließend mit der CD gearbeitet wurde. Ohne Disks ging es nicht.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0389.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich