# ACPI Funktion von Windows aktivieren

Gültig für: Windows 98 | Windows ME

Windows 98 bietet ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) als neue Funktion. ACPI ist die Weiterentwicklung von APM (Advanced Power Management), welches Sie aus Windows 95 kennen. Hiermit hat Windows mehr Zugriffsmöglichkeiten auf die Energieverwaltungs-Funktion des Rechners.

So haben Sie mit ACPI die Möglichkeit, Ihren Rechner in den Stand-by-Modus zu setzen. Dabei wird der Speicherinhalt auf die Festplatte geschrieben und der Rechner ausgeschaltet (funktioniert bei Windows 98 nur auf FAT16 Partitionen). Wenn Sie den PC nun wieder neu starten, wird nur der Speicherinhalt in den Speicher geladen und der Rechner ist wieder so da, wie Sie Ihn vorher verlassen haben.

Windows installiert nur ACPI, wenn es eine ACPI-fähiges Board erkennt (meist bei Board mit BIOS ab dem 1.1.2000). Damit diese Funktion auch installiert wird, wenn Windows kein ACPI findet, müssen Sie das Setup von Windows 98 mit "Setup /p j" starten, ansonsten werden die Funktionen nicht installiert (siehe auch "Installation von Windows verkürzen (Setup-Parameter)").

Versuchen Sie die Funktion bitte nicht zu aktivieren, wenn Sie Windows ohne diesen Parameter installiert haben, das führt zu Problemen.

Nach der Installation müssen Sie noch folgenden Wert in der Registry anlegen:

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Detect

Legen Sie eine neue Zeichenfolge mit dem Namen "ACPIOption" als Datentyp REG_DWORD an und weisen ihr den Wert 1 zu.

Führen Sie jetzt eine neue Hardwareerkennung durch: "Systemsteuerung" -> "Hardware". Nach einiger Zeit wird Ihnen eine Liste der gefunden Hardware angezeigt, hier sollte nun folgender Eintrag vorhanden sein:

"Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS ".

Nach einem Neustart steht Ihnen die neue Funktion zur Verfügung. In der "Systemsteuerung" können Sie unter "Energieverwaltung" unter dem Reiter "Einstellungen" festlegen, was passieren soll, wenn Sie den Power-Knopf Ihres Computer betätigen.

Diese Funktion muss natürlich durch Ihr Motherboard unterstützt werden!

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0528.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich