# ISDN-Karte einrichten (Creatix)

Gültig für: Windows 95 | Windows 98

In diesem Tipp wird beschrieben, wie Sie eine ISDN-Karte einrichten können, wenn die ISDN-Karte nicht automatisch erkannt wird.

Automatisch wird die ISDN-Karte nicht erkannt.

Wählen Sie ->"Systemsteuerung" -> "Hardware" -> "Hinzufügen" -> "Netzwerkkarte" -> ISDN-Karte (unter TELES GmbH). Nun können Sie im Netzwerkmenü CAPI 2 als Protokoll auswählen (unter Acotec) und DFÜ-Adapter installieren und unter -> "Eigenschaften" die Teles-Netzwerkkarte konfigurieren (z.B. Basis-Adresse usw.)

CAPI-Treiber von Windows 95 funktionieren nicht in der DOS -Box, der Fossil-Treiber erkennt sie nicht. Sie belegen viel DOS -Memory und lassen sich nicht wieder aus dem Speicher entfernen. Möchte man ein DOS -Programm mit den Windows 95-CAPI-Treibern nutzen, erscheint die Fehlermeldung "No Dialtone"

Tipp:

Richten Sie unter ->"Systemsteuerung" -> "Hardware" nur die Teles-Karte ein und installieren Sie die Teles-vxdcapi-Treiber. Entfernen Sie dann alle diesbezüglichen Einträge aus der SYSTEM.INI ([386Enh]) oder kommentieren Sie sie aus (Semikolon davor setzen). Ersetzen Sie alle Windows 95-Treiber im Verzeichnis \%WINDIR%\System durch ihre Teles-Gegenstücke (die Windows 95-Treiber heißen alle CSST*.386, also z.B. CSSTCAPI.386), sichern Sie aber vorher die Originaldateien. Es gibt einen CSST-Treiber (CSSTMAC.386), für den es keine Teles-Entsprechung gibt, aber er wirkt sich auf die Teles-Treiber nicht aus, Sie brauchen ihn also nicht zu löschen.

Jetzt können Sie die Teles-Karte wieder aus der Hardware-Liste entfernen, da sie immer mit einem gelben Ausrufungszeichen gekennzeichnet ist (Windows 95 erkennt falsche Treiber-Version) und die VXD-Treiber in der SYSTEM.INI laden, für die es keine Teles-Entsprechnung gibt, z.B. VXDBund LE.386 oder VXDH221.386.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0167.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich