# ScanCodes der Tasten

Gültig für: Alle Windows Versionen

Hier finden Sie eine Aufstellung der ScanCodes für die einzelnen Tasten, welchen Sie benötigen, wenn Sie die Tasten umbelegen möchten.

Info:Die ScanCodes wurden von hier schon gedreht und stehen so wie Sie als Byte-Wert jeweils eingetragen werden müssen.

Scan Code | Taste (Deutsch) | Abweichung Englisch
00 54 | Print / S-Abf |
01 00 | ESC | ESC
02 00 | 1 und ! | 1 und !
03 00 | 2 und " | 2 und &
04 00 | 3 und # | 3 und #
05 00 | 4 und $ | 4 und $
06 00 | 5 und % | 5 und %
07 00 | 6 und & | 6 und ^
08 00 | 7 und / | 7 und &
09 00 | 8 und ( | 8 und *
0A 00 | 9 und ) | 9 und (
0B 00 | 0 und = | 0 und )
0C 00 | ß und ? | - und _
0D 00 | ´ | = und +
0E 00 | Backspace Taste | Backspace Taste
0F 00 | Tabulator Taste | Tabulator Taste
10 00 | Q | Q
11 00 | W | W
12 00 | E | E
13 00 | R | R
14 00 | T | T
15 00 | Z | Y
16 00 | U | U
17 00 | I | I
18 00 | O | O
19 00 | P | P
1A 00 | # | [ und {
1B 00 | + | ] und }
1C 00 | Enter Taste | Enter Taste
1C E0 | Ziffernblock Enter | Ziffernblock Enter
1D 00 | Linke STRG Taste | Linke STRG Taste
1D E0 | Rechte STRG Taste | Rechte STRG Taste
1E 00 | A | A
1F 00 | S | S
20 00 | D | D
20 E0 | Ton Mute |
21 00 | F | F
22 00 | G | G
22 E0 | Play und Pause |
23 00 | H | H
24 00 | J | J
24 E0 | Stop |
25 00 | K | K
26 00 | L | L
27 00 | Ö | ; und :
28 00 | Ä | ' und "
29 00 | ^ | ` und ~
2A 00 | Linke Shift Taste | Linke Shift Taste
2B 00 | < und > | \ und |
2C 00 | Y | Z
2D 00 | X | X
2E 00 | C | C
2E E0 | Lautstärke leiser |
2F 00 | V | V
30 00 | B | B
30 E0 | Lautstärke lauter |
31 00 | N | N
32 00 | M | M
32 E0 | WWW-Taste |
33 00 | , und ; | , und <
34 00 | . und : | . und >
35 00 | - und _ | / und ?
35 E0 | Ziffernblock / | Ziffernblock /
36 00 | Rechte Shift Taste | Rechte Shift Taste
37 00 | Ziffernblock * | Ziffernblock *
37 E0 | Druck | PrtScr
38 00 | Linke ALT Taste | Linke ALT Taste
38 E0 | Rechte ALT Taste | Rechte ALT Taste
39 00 | Leertaste | Leertaste
3A 00 | Feststell Taste | CapsLock
3A 01 | CAPS Lock |
3B 00 | F1 | F1
3C 00 | F2 | F2
3D 00 | F3 | F3
3E 00 | F4 | F4
3F 00 | F5 | F5
40 00 | F6 | F6
41 00 | F7 | F7
42 00 | F8 | F8
43 00 | F9 | F9
44 00 | F10 | F10
45 00 | Num Lock Taste | Num Lock Taste
46 00 | Rollen Taste | Scroll Lock Taste
46 E0 | Crtl+Break | Crtl+Break
47 00 | Ziffernblock 7 und POS | Ziffernblock 7 und Home
47 E0 | Home | Pos 1
48 00 | Ziffernblock 8 | Ziffernblock 8 und Up
48 E0 | hoch | Up
49 E0 | Bild hoch | PgUp
4A 00 | Ziffernblock - | Ziffernblock -
4B 00 | Ziffernblock 4 und Links | Ziffernblock 4 und Left
4B E0 | Links | Left
4C 00 | Ziffernblock 5 | Ziffernblock 5
4D 00 | Ziffernblock 6 und Right | Ziffernblock 6 und Right
4D E0 | Rechts | Right
4E 00 | Ziffernblock + | Ziffernblock +
4F 00 | Ziffernblock 1 und Ende | Ziffernblock 1 und End
4F E0 | Ende | End
50 00 | Ziffernblock 2 | Ziffernblock 2 und Down
50 E0 | Runter | Down
51 00 | Ziffernblock 3 und Bild runter | Ziffernblock 3 und PgDn
51 E0 | Bild runter | PgDn
52 00 | Ziffernblock 0 und Einfg | Ziffernblock 0 und Ins
52 E0 | Einfg | Insert
53 00 | Ziffernblock , und Entf | Ziffernblock , und Del
53 E0 | Entf | Delete
54 00 | Alt + SysRq | Alt + SysRq
57 00 | F11 | F11
58 00 | F12 | F12
5B E0 | Linke Windows Taste | Linke Windows Taste
5C E0 | Rechte Windows Taste | Rechte Windows Taste
5D E0 | Windows Menü Taste | Windows Menü Taste
5E E0 | Power | Power
5F E0 | Sleep | Sleep
63 E0 | Wake | Wake
45 1D E1 | Pause | Pause

Gebraucht werden die z.B.: Tasten mittels ScanCode umbelegen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1500/tip1576.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich