# Warum verbraucht HIMEM.SYS 40 KB?

Gültig für: Windows 95

In der Windows Version 4.0.950b aller europäischen Versionen ist offenbar ein Bug, so dass HIMEM.SYS statt 1kBnun 40kBDOS -Speicher benötigt. Für das Problem gibt es von MS jetzt einen Patch:iosysupd.exe(IO.SYS v4.71.0306.0 deutsch, KB)

Dieser Bugfix bewirkt, dass Himem.sys nicht mehrkBSpeicher belegt (funktioniert nur für die mitgelieferte Himem.sys Version nur für Windows 950B (OSR 2.0, 2.1)).

Durch Ändern der Datei IO.SYS mit einem HexEditor kann man das Problem aber auch beheben.

Gehen Sie mit einem Diskeditor an Offset 52F5h und ändern Sie dort die Bytefolge "01 BC 02" in "01 58 02". Damit sollte HIMEM.SYS wieder wie gewohnt nur 1 KByte Speicher benötigen.

bzw. mit dem Programm "debug", dafür gehen Sie in die DOS -Eingebeaufforderung. Geben Sie die nachfolgenden Zeilen genau so ein: (Sie müssen sich im Hauptverzeichnis von C:\ befinden)

attrib -s -h -r io.sys

debug io.sys

e 52f5 01 58 02

w

q

attrib +s +r + h io.sys

Die Windows 95B OSR 2.5 u. 95C OSR 2.5 haben diesen Fehler nicht mehr!

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0352.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich