# Fehlermeldung: Standard Mode 'Invalid DPM' return from 037F : 9FEB

Gültig für: Windows 95

Wer seine Festplatte mit Fdisk partitioniert und danach Windows 98 installieren will, kann vom Installations-Assistenten den Fehler

"Standard Mode: Invalid DPMI return from 037F : 9FEB. Bitte entfernen Sie alle Disketten aus den Laufwerken und drücken Sie die Eingabetaste zum Neustart." erhalten und kann Windows nicht installieren.

Dieser oder ähnliche Fehler im Setup-Programm treten unter seltenen Umständen auf, wenn die Partitionstabelle gewisse ‘unglückliche’ Einträge enthält, wie sie etwa das Fdisk-Programm von Windows 98 vornimmt.

Die Wurzel des Übels ist die berüchtigte 1024-Zylinder-Grenze (8 GB - 8032,5 MB): Beginnt ein logisches Laufwerk in der erweiterten Partition genau an dieser Grenze, so "verschluckt" sich das Setup.

Legt man beispielsweise eine 4016 MByte große primäre Partition C:\, gefolgt von einer erweiterten Partition mit einem 4016 MByte großen logischen Laufwerk D: \ sowie einem beliebigen weiteren logischen Laufwerk E:\ an, so landet Laufwerk E:\ exakt an der kritischen Stelle.

Man löscht daher alle logischen Laufwerke in der erweiterten Partition und erstellt diese mit leicht veränderten Größen neu.

Siehe auch "Fehlermeldung: Standard Mode: Fault in MS-DOS Extender".

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0898.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich