# Berechnung des Festplattenbedarfs für einen Datei-Server

Man addiert die Werte für alle Clients lt. der Tabelle über die Anforderungen von Netzwerkclients.

- Der so gewonnene Wert ist mit 50 zu multiplizieren.

- Dann addiert man 300 MB für das Betriebssystem.

- Anschließend wird auf das nächste volle GB aufgerundet.

Bei Verwendung von Spiegelsätzen, Disk-Duplexing oder RAID Level 1 benötigt man den doppelten Speicherplatz. Wenn man Stripe Sets mit Parität oder RAID Level 5 verwendet, braucht man eine zusätzliche Festplatte, um die Paritätsinformationen aufzunehmen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0758.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich