# Parallelports einrichten

Gültig für: Windows NT | Windows 2000 | Windows XP

Das geschieht über Änderungen in der Registry.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Parallel

kann man weitere Ports manuell definieren. Unter dem Schlüssel "Parameters" werden weitere Ports mit dem Schlüsselnamen "Parallelx" (wobei das x durch den LPT-Port zu ersetzen ist z.B. "Parallel2") eingerichtet.

Hier können Sie nun folgende Optionen Eintragen (unbedingt notwendig):

DOS Devices | Name, mit dem der Port angesprochen wird z.B. "LPT3"
PortAddresse | Portadresse in hexadezimaler Schreibweise z.B. "0x278"

Optional:

DisablePort | Der Port wird nach einem Reset gesperrt und steht nicht mehr zu Verfügung, wenn hier eine "1" eingetragen wird
Interrupt | IRQ in hexadezimaler Schreibweise für den Druckerport z.B. "0x5". Ohne diese Angabe erfolgt der Druck softwaremäßig über den Prozessor

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0204.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich