# Der Netzwerkkarte mehr als eine IP-Adresse zuweisen

Über das Konfigurationsdialog der Netzwerkkarte können Sie nur eine IP-Adresse ihrer Netzwerkkarte zuweisen. Wenn Sie aber mehr als eine Netzwerkadresse benötigen, können Sie das direkt in der Registry erledigen:

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ NetTrans\ 0000

hier finden Sie die Einträge IPAdress und IPMask, wo die aktuelle Konfiguration Ihrer Netzwerkkarte hinterlegt ist.

Sie können hinter jedem Eintrag jetzt einen weiteren hinzufügen. Dafür fügen Sie hinter dem aktuellen Eintrag ein Komma ein und geben dann die weitere Netzwerkadresse an z.B.: 192.168.0.10,192.168.118.2.

Danach müssen Sie den Rechner neustarten, damit die Einstellungen geladen werden.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1500/tip1577.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich