# Bandbreite bei DSL freigeben

Ab Windows XP wird bei Netzwerkverbindungen der neue Dienst Quality of Service (QoS) eingesetzt, der aber bei DSL-Verbindungen keinen Sinn macht, aber 20% der Bandbreite beansprucht.

Wenn Sie diese Funktion ausschalten wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Starten Sie die lokale Gruppenrichtline (Start -> Ausführen -> gpedit.msc) und gehen Sie hier nach:

“Computerkonfiguration“ -> „Administrative Vorlagen“ -> „Netzwerk“ -> „QoS-Paketplaner“.

Setzen Sie die Einstellung von „Reservierbare Bandbreite einschränken“ auf 'Aktiviert'.

Geben Sie als Wert 0% ein .bzw. in der Registry:

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies
\ Microsoft\ Windows\ Psched\

Erstellen Sie hier einen neuen Wert mit dem Namen "NonBestEffortLimit" als Datentyp REG_DWORD. Setzen Sie den Wert auf die gewünschte Bandbreite von 0-100. (Gibt das Bandbreitenlimit in % an).

Um die Funktion auszuschalten setzen Sie den Wert auf 0.

In der Professional Version von Windows können Sie dieses auch über die Gruppenrichtlinie konfigurieren. Starten Sie dafür über "Start" -> "Ausführen" die Datei "gpedit.msc" und gehen Sie unter:
Computerkonfiguration: | JA
Benutzerkonfiguration: | NEIN
Pfad: | Administrative Vorlagen\Netzwerk\QoS-Paketplaner
Einstellungsname: | Reservierbare Bandbreite einschränken

Wenn ein Bandbreitenlimit in der Registrierung für einen speziellen Netzwerkadapter festgelegt ist, wird diese Einstellung beim Konfigurieren dieses Netzwerkadapters ignoriert.

Bei Windows XP Home gibt es diese Funktion nicht, so das Sie hier auch nichts deaktivieren müssen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/tip1384.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich