# Agfa Scanner installieren

Die aktuellen Agfa-Scanner (USB- und SCSI- und Parallel-Versionen) bedürfen etwas "Vorsicht" beim Installieren:

Sofern man Windows neu installiert, darf man den Scanner nicht angeschlossen haben, bevor nicht die Agfa-Software (FotoLook 3.5 oder ScanWise 1.4x) installiert wurde. Erst nach einem Reboot kann man den Scanner anschließen und die Software starten.

Hat man dies nicht beachtet und den Scanner schon vorher angeschlossen, läuft dieser Scanner nicht, da Windows 2000 diesen erkennt und einige Registry-Einträge anlegt, die aber einen Betrieb über die Scansoftware verhindern.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Für USB Scanner

Zur Abhilfe für USB-Scanner wechselt man mit Regedt32.exe unter LOCAL_Machine

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Enum\ USB

auf den Eintrag, beginnend mit "vid_06bd&...".

Diesen aktiviert man und wechselt ins Menü SICHERHEIT/Berechtigungen und aktiviert hier für "JEDER" den Vollzugriff.

Danach kann man den Unterschlüssel löschen.

Jetzt deinstalliert man die Scansoftware, bootet erneut und installiert die Software wieder. Dann fährt man den Rechner herunter und schließt nun erst den Scanner an.

Nach einen Neustart wird der Scanner erkannt und ist betriebsbereit.

SCSI- und Parallelport

Für SCSI- und Parallel-Scanner verfährt man wie beim USB-Scanner.

Allerdings ist der Pfad hier

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Enum\ SCSI

und der entsprechende Wert "Scanner&Ven_AGFA&Prod_....".

Ansonsten ist die Verfahrensweise wie beim USB Scanner (Berechtigungen ändern und dann löschen).

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0787.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich