# AVM-Karte wird nach der Installation nicht gefunden

Gültig für: Windows 95

Wird gem. der Anleitung von AVM (Hardwareassistent, sonstige Geräte, INF-Datei der AVM-Karte wählen) die Karte installiert,so kann es vorkommen, dass die Installation nicht klappt. Man kann diese aber dennoch ohne Ausbau installieren.

Zunächst in den Hardwareassistent =>Neue Komponente =>nicht aufgelistet =>Diskette wählen und dann auf die INF-Datei der AVM-Treiber verweisen. Direkt danach in den Gerätemanager und die Adresse der Karte richtig einstellen (wird keine PNP Karte eingesetzt).

Nach einem Reboot findet die Installationsroutine die Karte dennoch nicht, weil die Karte sich unter sonstige Geräte einträgt. Daher aus dem Gerätemanager löschen und erneut den Hardwareassistenten starten. Jetzt erscheint direkt eine Rubrik AVM-ISDN-Controller. Nach der erneuten Installation (Treiber sind schon im System) ggf. noch die Adresse anpassen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0889.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich