# Installation von NT auf Festplatten über 8 GByte scheitert

Gültig für: Windows NT

Bereits bei der Installation von Windows NT auf Festplatten über 8 GByte (IDE) kommt es zu Problemen, wenn nicht vor der eigentlichen Installation der Treiber ATAPI.SYS ab Servicepack 4 installiert wird. Dieser ist separat zu finden unter ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-unsup-ed/fixes/nt40/atapi/ATAPI.EXE.

Bei Festplatten über 8 GByte bricht NT mit einer Fehlermeldung beim Erstellen einer Partition ab und zerstört evtl. die komplette Partitionstabelle der Platte. Zur Vermeidung dieses Problems geht man wie folgt vor:

1. ATAPI.EXE auf einer Diskette starten, damit sich diese entpackt.
2. Windows NT mit den Bootdisketten installieren, bis das System fragt, ob es nach den Massenspeichergeräten (SCSI etc.) suchen soll. Hier geht man auf die manuelle Auswahl und gibt Diskette an. Danach verlangt NT die Treiberdiskette und meldet dann Microsoft ATAPI Service Pack 4 IDE Driver Disk
3. Weitere Geräte wie SCSI Controller kann man nun ebenfalls aus der Liste wählen.
4. Nachdem die Installation fortgesetzt wird, verlangt Windows NT noch einmal die ATAPI Treiber-CD.

Weiterhin muss noch folgendes beachtet werden:

Anfang des Zitats aus der Hilfe von Bootmanagers WWBMU

(...)

Da DOS zu den kritischsten Fällen zählt, sollte man dieses Betriebssystem möglichst nah an den Festplattenanfang legen. Sollte der Platz innerhalb der ersten 2 GByte nicht ausreichen (etwa weil dort noch eine zweite DOS -Partition abgelegt werden soll), so kann man sich durch Auslagerung behelfen: In der zu bootenden primären DOS -Partition legt man nur die für den tatsächlichen Start relevanten Dateien ab. Das sind io.sys, msDOS .sys, command.com sowie config.sys und autoexec.bat, die zusammen kaum 100 KByte benötigen.

Einführung: Limits bei Windows NT

Auf ähnliche Probleme trifft man auch bei Windows NT 4.0. So fern das Betriebssystem auf einer FAT-Partition installiert werden soll, gelten die gleichen Beschränkungen wie für DOS - allerdings auch die gleichen Lösungsansätze: Kritisch ist nur der Start des NT-Loaders ntldr. Das Betriebssystem selbst kann sich dagegen auf einer beliebigen Partition unterhalb von 8 GByte befinden. Für die primäre Ministartpartition werden allein die Dateien ntldr, ntdetect sowie boot.ini benötigt, die zusammen kaum 200 KByte auf die Waage bringen. Eine leichte Linderung bringt übrigens die Formatierung der NT-Startpartition mit NTFS statt FAT. Dann muss der Partitionsanfang nicht unterhalb von 2, sondern immerhin 4 GByte liegen.

Einführung: Limits bei Windows 95/98

Die oben genannten Boot-Probleme der letzten offiziellen DOS -Version wurden in Windows 95/98 vollständig gelöst. Diese Betriebssysteme können an beliebiger Stelle innerhalb der ersten 8 GByte einer Festplatte installiert werden. Bei Partitionen, die diese Grenze überschreiten, muss lediglich sichergestellt werden dass die Datei io.sys noch im vorderen Teil liegt. Eine erweiterte Partition darf unter Windows 9x die 8-GByte-Grenze überschreiten und auch größer als 8 GByte sein. Dies gilt sowohl für das Dateisystem FAT-12/16 (max. Größe hier 32 MByte bzw. 2 GByte), als auch FAT-32.

Einführung:

Limits bei Windows 98 (2. Ausgabe), 2000, XP und Linux

Bei den drei von Windows 2000 unterstützten Dateisystemen ¦FAT-12/16, FAT-32 und NTFS ist lediglich darauf zu achten, dass sich die NT-Loader-Dateien bei FAT12/16 unterhalb von 8 GByte befinden. Bei den anderen gibt es kein Limit.

(...)

Ende des Zitats aus der Hilfe von Bootmanagers WWBMU

Wenn Sie die Installation von NT mit "WINNT /B" durchführen, können Sie die ATAPI.EXE natürlich gleich auf der Festplatte in den Installationsverzeichnissen austauschen. Beachten Sie aber, dass Sie die ATAPI.EXE zweimal ersetzen müssen (im Verzeichnis "$WIN_NT$.~LS" und "$WIN_NT$.~BT")

Informationen zur Installation finden Sie auch unter "Installation von Windows NT" bzw. unter "Installation mit neuen SCSI-Kontrollern"

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der MS Knowledge Base:
Windows NT 4.0 unterstützt max. 7,8-GB-Systempartition: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid= KB%3Bde%3BD42167

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0425.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich