# Modem-Konfiguration (Init-String) ändern

Gültig für: Windows 95 | Windows 98 | Windows ME

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

1. Modem-Einstellungen für DFÜ findet man in:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\Modem \xxxx\ Init
2. Fax-Einstellungen in:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ At WorkFax\ LocalModems

Das xxxx steht für die installierte Modemnummer. Diese kann je nach Installation "0000" oder "0001" lauten. Unter

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\Enum

werden die installierten Modems aufgelistet. Hinter DRIVER finden Sie dann die jeweilige Modemnummer.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0239.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich