# FireWire-Netzwerkverbindung bricht ständig ab

Wenn die FireWire-Verbindung nach kurzer Zeit abbricht, kann dies an einem Bug in Windows ME liegen.

Der Effekt tritt auf, wenn 2 Rechner per TCP/IP über automatisch vergebene IP-Adressen miteinander verbunden sind und TCP/IP das einzige Protokoll ist. Zur Abhilfe vergibt man feste IP-Adressen 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 oder installiert ein weiteres Netzwerkprotokoll.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/tip1161.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich