# Hardwareauswahl bei Netzwerken

Hier gibt es grundsätzliche Überlegungen, die zu einer Auswahl der erforderlichen Netzwerk-Hardware führen.

z.B. kann man folgende Grundüberlegungen anstellen:

- Token Ring verwendet höhere Bitübertragungsraten als Ethernet.
- Bei Token Ring muss ein Netzwerksrechner aber warten, bis er das Token bekommt.
- Bei Token verlangsamt sich das Netz, sobald mehr Rechner angeschlossen werden.
- Beim Ethernet kann aber durch die Zunahme der Kollisionen im Netz ein völliger Systemzusammenbruch eintreten.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0753.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich