# Probleme mit AMD K6 Prozessor ab 350 MHz unter Windows

Gültig für: Windows 95 | Windows 98

Wenn man stolzer Besitzer eines AMD K6-2 Prozessors mit 350 MHz oder mehr ist, können folgende Fehlermeldungen beim Starten oder beim Installieren von Windows angezeigt werden:

- Geräte-E/A-Supervisor konnte nicht initialisiert werden. Windows-Schutzfehler. Starten Sie den Computer neu.
- Windows-Schutzfehler. Starten Sie den Computer neu.
- Beim Initialisieren des Geräte-E/A-Supervisors: Windows-Schutzfehler

Folgende Artikel der MS Knowledge Base befassen sich mit diesem Problem:

Links zum Download der Patches finden Sie hier: Probleme mit AMD K6 unter Windows 95 beheben

Dieser Fehler tritt nur bei Windows 95 auf. Für Windows 98 Benutzer läuft alles Normal, hier gibt es allerdings ein Problem mit dem USB-Port, wenn ein Prozessor schneller als 350 MHz zum Einsatz kommt.

Hierzu können Sie unter http://support.microsoft.com/?kbid=240075 einen Patch herunterladen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0180.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich