# Maustaste mit Doppelklick belegen (Logitech)

Gültig für: Windows NT | Windows 2000 | Windows XP | Server 2003

Wenn Sie eine 3-Tasten Maus von Logitech haben, können Sie auf die mittlere Maustaste einen Doppelklick legen. Dazu muss die Software von Logitech installiert sein, da es sich um eine Einstellung in der Logitech-Software handelt. Bei den neuen Treibern kann man diese Einstellung auch über die Logitech Software verändern.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Logitech\ MouseWare\ CurrentVersion\ <maus typ>\ 0000\

bei "DoubleClick" stellen Sie "001" ein.

Hinter "DoubleClick" steht nun entweder "000" oder bei Windows 98 und nach evtl. Treiberupdate auch bei Windows 95 "0002"

Davon muss die dritte "0" - nicht die zweite - in "1" geändert werden.

Die Zählung ist also:

erste 0 | linke Taste
zweite 0 | rechte Taste
dritte 0 | mittlere Taste
vierte 0 | vierte Taste der neuen Mäuse

Als "<maus typ>" müssen finden Sie hier die Bezeichnung Ihrer Logitech Maus.

Ab Windows XP SP3 scheint der Tipp leider nicht mehr zu funktionieren.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0232.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich