# Modem wählt nicht oder verbindet direkt ohne Amt zu haben

Das ELSA MicroLink 56k Internet c mit Firmwareversion 1.71 wählt unter Windows 95, Windows 98 und Windows NT4.0 bei aktiviertem Feld Systemsteuerung -> Modems -> Eigenschaften -> Einstellungen -> 'Vor dem Wählen auf Freizeichen warten' nicht.

In manchen Fällen ist es bisher auch aufgetreten, dass das Modem nach einem Systemstart einmal wählt und weitere Wahlversuche ohne Neustart verweigert.

In der mdmelsa7.inf vom 22.10.1999 ist erstmals unter dem Eintrag "DialSuffix" der anstatt "" nun ";" eingetragen. Diese Veränderung begründet sich in Vorschriften zum WHQL Test. Aufgrund von des Timings zwischen dem Absetzen eines AT-KommanDOS und dessen Verarbeitung und Quittierung kommt es zu diesem Effekt.

Lösung:Systemsteuerung -> Modems -> Eigenschaften -> Einstellungen -> Vor dem Wählen auf Freizeichen warten deaktivieren. Hierbei ist zu beachten, dass bereits angelegte DFÜ-Netzwerkverbindungen aufgrund der veränderten Grundeinstellung des Modems neu angelegt werden müssen.

Eine endgültige Lösung hat die ELSA AG ab der Firmwareversion 1.77 eingearbeitet.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0873.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich