# Undokumentierte Parameter von FDISK

Gültig für: Windows 95 | Windows 98 | Windows ME

Hier werden die Parameter des Befehls FDISK aufgeführt und entsprechend beschrieben.

fdisk L /pri:ps /ext:es /log:ls

L | physische Laufwerksnummer (1 entspricht dann der 1 Festplatte)
/pri:ps | legt primäre Partition von ps MByte Größe an.
/ext:es | legt erweiterte Partition von es MByte Größe an
/log:ls | legt logisches Laufwerk in der erweiterten Partition von ls MByte Größe an. Achtung: pro Aufruf ist nur eine /log möglich. Für mehrere logische Laufwerke muss fdisk x /log:ls daher mehrfach aufgerufen werden.
/prio: | legt eine 16-Bit primäre Partition an (erst ab Windows 98)
/logo: | legt eine 16-Bit logisches Laufwerk an (erst ab Windows 98)
/Status | Information über die Partitionen
/Q | kein Neustart nach beenden von FDISK
/X | LBA Partitionen nicht ändern
/ACTOK | Überprüfung der TOC ausschalten
/MBR | Master Boot Record der ersten Festplatte neu schreiben
/CMBR <disk> | Master Boot Record für angegebene Festplatte neu schreiben
/fprmt | Benutzt FAT32 auch bei Partitionen kleiner als 512 Megabyte (ab Windows 95b-Version)

Die Parameter PRI und EXT überschreiben keine vorhandenen Partitionen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0336.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich