# S3 Grafikkarte und COM4 Konflikt

Gültig für: Windows 95 | Windows 98

Fehlerbeschreibung zum Problem mit einer S3 Grafikkarte und dem COM-Port im Zusammenspiel unter Windows 95.

Frage:

Ich arbeite mit Windows 95 und habe in meinem Rechner eine S3-Grafikkarte sowie eine COM4-Schnittstelle (internes Modem) eingebaut. Wenn ich nun einen S3-Treiber von Windows 95 installiert habe und auf den COM4-Port zugreifen möchte, schlägt dieser Versuch fehl. Installiere ich statt des S3-Treibers den Standard VGA-Treiber, funktioniert die Kommunikation über den COM-Port problemlos. Woran liegt das?

Antwort:

Die Problematik liegt darin, dass der S3-Chipsatz auf die Adresse 02E8h zugreift. Diese Adresse ist jedoch die Standard-Adresse des COM4-Ports. Da die S3-Grafikkarte, wenn sie mit dem Standard VGA-Treiber angesteuert wird, nicht auf diese Ressource zurückgreift, funktioniert die Kommunikation problemlos. Um die Kommunikation mit dem COM4-Port zu gewährleisten, müssen Sie die E/A-Adresse des COM4-Ports ändern. Dies kann entweder per Hardware (Jumper auf der Schnittstellen-Karte) oder per Software über Systemsteuerung/System und Gerätemanager/Anschlüsse (COM und LPT) /COM-Anschluss (COM4)/Resourcen/E/A-Bereich erfolgen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0242.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich