# Installation mit neuen SCSI-Kontrollern

Wenn man NT 4.0 auf ein System installieren möchte, das einen neuen Adaptec SCSI Kontroller hat (z.B. AHA 2940U2W), dann wird dieser nicht erkannt und damit auch die daran angeschlossenen Platten. Wird dieser aber nun als zusätzliches Gerät eingetragen, so wird zwar der Kontroller, aber nicht mehr die Platten erkannt.

Damit Sie den Kontroller schon beim Windows Setup zur Verfügung haben, müssen Sie die automatische Erkennung mit F6 abbrechen und den Treiber selber hinzu laden, dann werden auch die daran angeschlossen Festplatten erkannt. Dies ist besonders hilfreich, wenn man die Setupdateien nicht auf Platte kopieren oder mit den Setupdisketten arbeiten möchte, sondern direkt von der CD booten will.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0884.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich