# Laufwerkskonvertierung auf FAT32

Gültig für: Windows 95 | Windows 98 | Windows ME

Mit dem Tool Laufwerkskonvertierung ("Start" -> "Programme" -> "Zubehör" -> "Systemprogramme" -> "Laufwerkskonvertierung (FAT32)") haben Sie die Möglichkeit, Ihre Partitionen auf das FAT32 Format umzustellen.

Bedenken Sie aber, dass andere Betriebssysteme ohne zusätzliche Tools nicht mehr auf diese Partitionen zugreifen können, darunter auch NT 4.0. Es sind aber schon Tools von Shareware Autoren vorhanden, die zumindest den Read-Only Betrieb zulassen und bestimmt auch bald schreibend auf die Partitionen zugreifen können (http://www.sysinternals.com).

Bedenken Sie auch, dass Windows 98 keine Funktion bietet, die Partition wieder in eine Normale FAT Partition umzuwandeln, auf dem Markt gibt es aber Programme, die auch diese Funktion ohne Datenverlust bieten (http://www.powerquest.com).

Windows-Programm

Programm: | CVT1.EXE
Verzeichnis: | Windows-Verzeichnis
Parameter: | keine

DOS -Programm

Programm: | CVT.EXE
Verzeichnis: | Windows\Command
Parameter: | /noscan Es wird keine Fehlerüberprüfung vorgenommen (Vorsicht!) /cvt32 In FAT 32 umwandeln Mit diesen Parametern ist es möglich, die Partition auf FAT32 umzustellen, auch wenn die normale Umwandlung die Konvertierung mit einer Fehlermeldung beendet (z.B.: cvt c: /nosan /cvt32). Sie sollten dafür aber Windows im DOS -Modus starten.

Die Konvertierung auf FAT32 wird aber erst ab Windows 98 angeboten. Wollen Sie einen bestehenden Windows 95 Rechner auf FAT 32 umstellen, haben Sie dort so ein Tool nicht zu Verfügung.

Sollten Sie aber auf eine Windows 98 Version Zugriff haben, können Sie mit einem Trick trotzdem die Laufwerke konvertieren.

1. Kopieren Sie die Datei CVT.EXE auf eine Diskette.
2. Damit Sie das Programm auch unter Windows 95 ausführen können, müssen Sie die Datei MSDOS .SYS folgendermaßen anpassen:
   a) Die Dateiattribute entfernen: attrib -r -h -s c:\msDOS .sys
   b) Öffnen Sie die Datei mit einem Editor und fügen Sie im Abschnitt [Options] folgende Zeile ein: winver=4.10.1998
3. Starten Sie den PC neu (nur MSDOS Eingabeaufforderung)
4. Rufen Sie nun CVT.EXE von der Diskette mit folgenden Parametern auf: cvt /cvt32 [Laufwerksbuchstabe:]
   (fügen Sie für Laufwerksbuchstabe das zu konvertierende Laufwerk ein)

Dieses dürfen Sie aber nur ab der B/C - Version von Windows 95 machen, alle älteren Versionen unterstützen noch kein FAT32 und können somit nach der Konvertierung nicht mehr auf das Laufwerk zugreifen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0210.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich