# Startdiskette (W95/98) mit Netzwerkzugriff

Gültig für: Windows 95 | Windows 98

Von M. Startentolte habe ich folgenden Tipp erhalten.

Sie finden diesen Tipp und eine fertige Datei, um die Bootdiskette zu erstellen, auch auf seiner Homepage: http://www.msdatec.de/netwinsf.htm#netwinbootdisk

Falls über die Startdisk ein Netzwerkzugriff mit Windows-eigenen Mitteln (NET-EXE und *.DOS -Kartentreiber) per NetBIOS oder IPX erfolgen soll, ist die Registry erforderlich - bei deren üblichen Größen im Megabytebereich ein hoffnungsloses Unterfangen, wenn nur die 1,44 MB-Disketten zur Verfügung stehen.

Abhilfe schafft hier eine reduzierte Registry, die nur die Daten der Netzwerkkonfiguration enthält und ca. 20kB groß ist. Voraussetzung für deren Erzeugung ist bei folgender Schritt-für-Schritt-Anweisung ein bereits funktionierender Real-Mode-Net-Zugang einer Normalen Windows-Installation.

1. Startdiskette erstellen
   Erstellen Sie eine gewöhnliche Startdiskette, z.B. mittels des Windows-Explorers oder mit "FORMAT A: /s"und kopieren Sie ggf. weitere erforderliche Dateien (Speichermanager, deutscher Tastaturtreiber, etc.) in das Windows-Verzeichnis A:\WINDOWS. Im folgenden gehe ich davon aus, dass die nötigsten Startdateien im Wurzelverzeichnis liegen und der ganze Rest im Windows-Verzeichnis.
   Kopieren Sie zusätzlich die für den Real-Mode-Netzwerkzugriff benötigten Programme in das Windows-Verzeichnis auf der Diskette. Dies sind die Dateien NET.EXE, NET.MSG, NETH.MSG, PROTMAN.EXE, PROTMAN.DOS , NDISHLP.SYS und die Konfigurationsdatei PROTOCOL.INI.
   Unter Windows 98 findet man die Dateien Protman.DOS und Protman.exe sowie Ndishelp.sys in der Datei win95_02.cab.
   Zusätzlich benötigen Sie in demselben Verzeichnis den Kartentreiber, der unter dem Registrierungsschlüssel [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Real Mode Net] mit dem Eintrag netcard aufgeführt ist; beispielsweise ist dies für eine 3Com-Netzwerkkarte 3C509 die Datei ELNK3.DOS.
2. Registry-Netzwerkeinträge exportieren
   Für die "Netzwerk-Registry" müssen zunächst alle Einträge, die mit der Netzwerkkarte, dem Treiber und der Konfiguration zu tun haben, als Text aus der Registry der Windows-Installation mit dem funktionsfähigem Real-Mode-Net exportiert werden. Dies sind die Schlüssel
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network]
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root\Net]
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network] (zwingend erforderlich)
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net]
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient]
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService]
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans]
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink]
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR]
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VREDIR]
   Einige Einträge dieser Schlüssel können sicherlich weggelassen werden; auch einige Schlüssel selbst sind vielleicht nicht immer erforderlich. Mit den oben angeführten Einträgen funktioniert aber IPX sowie NetBIOS .
3. Eine Minimale Registry-Datei für NWREDIR braucht lediglich die Angaben über die nötigen Dateien und die Konfiguration (bevorzugter Server, erstes Netzlaufwerk, etc.) zu enthalten. An der Größe der binären Registry, die bei 8kBeine untere Grenze zu haben scheint, ändert dies jedoch nichts.
   Laufwerks- und Verzeichnisangaben anpassen
   Damit die Windows-Programme wissen, wo sie nach der Registrydatenbank suchen müssen, ist deren Pfadangabe in der Datei A:\MSDOS .SYS zwingend notwendig. Dies geschieht wie weiter unten gezeigt. Alle weiteren Einträge können erhalten bleiben oder gelöscht werden.
   Registry erzeugen
   Die Registrierungs-Textdatei mit den oben beschriebenen Einträgen können Sie unter reinem DOS in eine binäre Registry mit REGEDIT.EXE umwandeln, beispielsweise mit "REGEDIT.EXE /L:A:\WINDOWS\system.dat /R:A:\WINDOWS\user.dat /C network.reg"
   Dabei wird aus der Textdatei network.reg mit den Registrierungsangaben eine neue binäre Registry im Verzeichnis A:\WINDOWS\ erzeugt.
   Die ebenfalls erzeugte Datei USER.DAT ist nicht erforderlich und kann gelöscht werden.
4. Nacharbeiten
   Falls Sie bereits den ersten Start- und Netzwerkzugriffsversuch mit der Diskette durchgeführt haben, werden Sie sich vielleicht - wie ich - über die Fehlermeldung von PROTMAN.DOS gewundert haben, die Datei PROTOCOL.INI nicht öffnen zu können (der Parameter /VERBOSE zeigt etwas ausführlichere Fehlermeldungen bei NET.EXE). Bisher habe ich nicht ergründen können, wo PROTMAN.DOS die Datei sucht. Da aber die Pfadangabe \LANMAN\PROTOCOL.INI fest codiert in PROTMAN.DOS enthalten ist, legen Sie PROTOCOL.INI eben dorthin - nun sollte der Netzwerktreiber geladen werden.
   Achten Sie ferner darauf, dass NET.EXE aus dem Disketten-Windows-Verzeichnis heraus aufgerufen wird. (Warum? MS wird's wissen...)
   Abschließende Tests sollten Sie mit im BIOS -Setup abgemeldeter Festplatte durchführen, um sicherzustellen, dass die Programme der Startdiskette nicht doch auf darauf zugreifen. Es ist äußerst hinderlich, dies erst dann festzustellen, wenn der HD-GAU eingetreten ist und kein weiterer Rechner zur Verfügung steht...

#### Inhaltsverzeichnis Bootdisk mit RM-Netzzugang

Auflistung aller Dateien auf einer Startdiskette, die einen Netzwerkzugriff über eine 3C509-Karte ermöglicht:

A:\AUTOEXEC.BAT | Wird von COMMAND.COM beim Start automatisch ausgeführt: @echo off lh keyb gr,,a:\windows\command\keyboard.sys cd windows rem Fuer Netware-kompatible Netze: "net start nwredir" rem Fuer NetBIOS -Netze: "net start workstation"
A:\CONFIG.SYS | Konfigurationsangaben für IO.SYS; u.a. wird hier der Kommandointerpreter bestimmt: set path=a:\;a:\windows;a:\windows\command device=a:\windows\himem.sys device=a:\windows\emm386.exe noems DOS =high,umb shell=a:\windows\command.com a:\windows /E:512 /P set comspec=a:\windows\command.com country=049,850,a:\windows\country.sys
A:\IO.SYS | Betriebssystem-Kern; Näheres siehe Windows Resource Kit
A:\MSDOS .SYS | Konfigurationsdatei für Windows bzw. NET.EXE: [Paths] WinDir=A:\WINDOWS WinBootDir=A:\WINDOWS HostWinBootDrv=A [Options] BootGUI=0 Network=1
A:\LANMAN\PROTOCOL.INI | Konfigurationsdatei für PROTMAN.EXE; Angaben über Netzwerkkartentreiber und -protokolle, hier für eine 3Com 3C509-Netzwerkkarte: [ELNK3$] DriverName=ELNK3$ IOAddress=0x300 [protman$] priority=ndishlp$ DriverName=protman$ [ndishlp$] DriverName=ndishlp$ Bindings=ELNK3$ [data] version=v4.00.950 netcards=ELNK3$,*PNP80F7 [NETBEUI$] DriverName=NETBEUI$ sessions=10 ncbs=12 Bindings=ELNK3$ Lanabase=0 [nwlink$] DriverName=nwlink$ Frame_Type=4 cachesize=0 Bindings=ELNK3$
A:\WINDOWS\COMMAND.COM | der übliche Kommandozeileninterpreter
A:\WINDOWS\COUNTRY.SYS | landesspezifische Ressourcendatei
A:\WINDOWS\ELNK3.DOS | Real Mode-Netzwerkkartentreiber, abhängig vom Hersteller der Netzwerkkarte
A:\WINDOWS\EMM386.EXE | Speicherverwaltungsprogramm
A:\WINDOWS\HIMEM.SYS | Speicherverwaltungsprogramm
A:\WINDOWS\IFSHLP.SYS | Treiber für installierbare Dateisysteme; wer mit der Fehlermeldung leben kann, kann diese Datei löschen
A:\WINDOWS\KEYB.COM | Tastaturtreiber
A:\WINDOWS\KEYBOARD.SYS | Ressourcendatei für KEYB.COM
A:\WINDOWS\NDISHLP.SYS | Netzwerkunterstützungsprogramm, wird von PROTMAN.EXE geladen
A:\WINDOWS\NET.EXE | Netzwerkprogramm für den Benutzer; näheres siehe NET.EXE /?
A:\WINDOWS\NET.MSG | Ressourcen für NET.EXE
A:\WINDOWS\NETH.MSG | Ressourcen für NET.EXE
A:\WINDOWS\PROTMAN.DOS | Treiber für PROTMAN.EXE
A:\WINDOWS\PROTMAN.EXE | Protokoll-Manager; wird von NET.EXE geladen
A:\WINDOWS\SYSTEM.DAT | verkleinerte binäre Registrydatenbank

#### Eine Minimale Registry-Datei für den RM-Client NWREDIR:

REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Real Mode Net] "transport"="*netbeui,*nwlink,ndishlp.sys" "netcard"="EL90x.DOS " "LoadRMDrivers"=hex:00,00,00,00 "preferredredir"="VREDIR" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\Frame_Type] "default"="4" "type"="enum" @="2" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\NDIS] "LogDriverName"="NWLINK" "MajorNdisVersion"=hex:03 "MinorNdisVersion"=hex:0a [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\NDIS\NDIS2] "DriverName"="nwlink$" "FileName"="*nwlink" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR] "PreferredTree"="" "DefaultContext"="" "NeighborhoodContext"="" "SearchMode"=hex:00 "FirstNetworkDrive"=hex:06 "Start"=hex:00 "NetClean"=hex:01 "PreserveCase"="1" "StaticVxD"="nwredir.vxd"

#### Datei NETWORK.REG (Beispiel):

REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VREDIR] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VREDIR\0000] "Class"="NetClient" "Driver"="NetClient\\0000" "MasterCopy"="Enum\\Network\\VREDIR\\0000" "DeviceDesc"="Client für Microsoft-Netzwerke" "CompatibleIDs"="VREDIR" "Mfg"="Microsoft" "ConfigFlags"=hex:10,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VREDIR\0000\Bindings] "VSERVER\\0003"="" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VREDIR\0002] "Class"="NetClient" "Driver"="NetClient\\0000" "MasterCopy"="Enum\\Network\\VREDIR\\0000" "DeviceDesc"="Client für Microsoft-Netzwerke" "CompatibleIDs"="VREDIR" "Mfg"="Microsoft" "ConfigFlags"=hex:10,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VREDIR\0002\Bindings] "VSERVER\\0001"="" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VREDIR\0001] "Class"="NetClient" "Driver"="NetClient\\0000" "MasterCopy"="Enum\\Network\\VREDIR\\0000" "DeviceDesc"="Client für Microsoft-Netzwerke" "CompatibleIDs"="VREDIR" "Mfg"="Microsoft" "ConfigFlags"=hex:10,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VREDIR\0001\Bindings] "VSERVER\\0004"="" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0000] "Class"="NetService" "Driver"="NetService\\0000" "MasterCopy"="Enum\\Network\\VSERVER\\0000" "DeviceDesc"="Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke" "CompatibleIDs"="VSERVER" "Mfg"="Microsoft" "ConfigFlags"=hex:10,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0000\Bindings] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0001] "Class"="NetService" "Driver"="NetService\\0000" "MasterCopy"="Enum\\Network\\VSERVER\\0000" "DeviceDesc"="Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke" "CompatibleIDs"="VSERVER" "Mfg"="Microsoft" "ConfigFlags"=hex:10,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0001\Bindings] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0002] "Class"="NetService" "Driver"="NetService\\0000" "MasterCopy"="Enum\\Network\\VSERVER\\0000" "DeviceDesc"="Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke" "CompatibleIDs"="VSERVER" "Mfg"="Microsoft" "ConfigFlags"=hex:10,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0002\Bindings] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0003] "Class"="NetService" "Driver"="NetService\\0000" "MasterCopy"="Enum\\Network\\VSERVER\\0000" "DeviceDesc"="Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke" "CompatibleIDs"="VSERVER" "Mfg"="Microsoft" "ConfigFlags"=hex:10,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0003\Bindings] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0004] "Class"="NetService" "Driver"="NetService\\0000" "MasterCopy"="Enum\\Network\\VSERVER\\0000" "DeviceDesc"="Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke" "CompatibleIDs"="VSERVER" "Mfg"="Microsoft" "ConfigFlags"=hex:10,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0004\Bindings] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0005] "Class"="NetService" "Driver"="NetService\\0000" "MasterCopy"="Enum\\Network\\VSERVER\\0000" "DeviceDesc"="Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke" "CompatibleIDs"="VSERVER" "Mfg"="Microsoft" "ConfigFlags"=hex:10,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0005\Bindings] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\NETBEUI] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\NETBEUI\0000] "Class"="NetTrans" "Driver"="NetTrans\\0001" "MasterCopy"="Enum\\Network\\NETBEUI\\0000" "DeviceDesc"="NetBEUI" "CompatibleIDs"="NETBEUI" "Mfg"="Microsoft" "ConfigFlags"=hex:10,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\NETBEUI\0000\Bindings] "VSERVER\\0002"="" "VREDIR\\0000"="" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\MSTCP] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\MSTCP\0000] "Class"="NetTrans" "Driver"="NetTrans\\0002" "MasterCopy"="Enum\\Network\\MSTCP\\0000" "DeviceDesc"="TCP/IP" "CompatibleIDs"="MSTCP" "Mfg"="Microsoft" "ConfigFlags"=hex:10,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\MSTCP\0000\Bindings] "VSERVER\\0000"="" "VREDIR\\0002"="" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\NWLINK] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\NWLINK\0000] "Class"="NetTrans" "Driver"="NetTrans\\0000" "MasterCopy"="Enum\\Network\\NWLINK\\0000" "DeviceDesc"="IPX/SPX-kompatibles Protokoll" "CompatibleIDs"="NWLINK" "Mfg"="Microsoft" "ConfigFlags"=hex:10,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\NWLINK\0000\Bindings] "VREDIR\\0001"="" "VSERVER\\0005"="" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root\Net] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root\Net\0000] "Class"="Net" "Driver"="Net\\0000" "DeviceDesc"="3Com EtherLink III ISA (3C509/3C509b) in ISA-Modus" "CompatibleIDs"="*PNP80F7" "Mfg"="3Com" "ConfigFlags"=hex:14,00,00,00 "ForcedConfig"=hex:00,04,00,00,00,00,00,00,20,00,00,00,02,00,00,00,01,00,0c,00,\ 00,03,0f,03,00,00,00,03,f0,ff,10,00,00,02,ff,03,00,00,00,03,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root\Net\0000\LogConfig] "0"=hex:00,04,00,00,00,c0,00,00,20,00,00,00,02,00,00,00,01,00,0c,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,f0,ff,10,00,00,02,ff,03,00,00,00,03,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root\Net\0000\Bindings] "NWLINK\\0000"="" "MSTCP\\0000"="" "NETBEUI\\0000"="" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network] "nwmigrate"=hex:03,00,00,00 "Installed"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Real Mode Net] "transport"="*netbeui,*nwlink,ndishlp.sys" "netcard"="elnk3.DOS " "LoadRMDrivers"=hex:00,00,00,00 "preferredredir"="VREDIR" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net] @="Netzwerkkarten" "Installer"="netdi.dll" "Icon"="-5" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000] "DriverDesc"="3Com EtherLink III ISA (3C509/3C509b) in ISA-Modus" "DevLoader"="*ndis" "DeviceVxDs"="elnk3.vxd" "EnumPropPages"="netdi.dll,EnumPropPages" "IOAddress"=hex:02,00,00,00 "InfPath"="NET3COM.INF" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi] "DeviceID"="*PNP80F7" "InstallInf"="" "InfSection"="*PNP80F7.ndi" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\Interfaces] "DefUpper"="ndis2,ndis3" "DefLower"="ethernet" "UpperRange"="ndis2,ndis3,odi" "LowerRange"="ethernet" "Upper"="ndis3,ndis2" "Lower"="ethernet" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\Install] "ndis3"="elnk3.ndis3" "ndis2"="elnk3.ndis2" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\params] [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\params\IOAddress] "resc"=hex:02,00,00,00 "ParamDesc"="I/O Base Address" "flag"=hex:30,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\params\MaxTransmits] "ParamDesc"="Maximum Transmits" "flag"=hex:30,00,00,00 "type"="int" "default"="6" "min"="2" "max"="50" "step"="1" "optional"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\NDIS] "LogDriverName"="ELNK3" "MajorNdisVersion"=hex:03 "MinorNdisVersion"=hex:0a [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\NDIS\NDIS2] "DriverName"="ELNK3$" "FileName"="elnk3.DOS " [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\NDIS\ODI] "DriverName"="3C5X9,3c509" "FileName"="3c5X9.com" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient] @="Netzwerkclient" "Installer"="netdi.dll" "Icon"="-7" "NoUseClass"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient\0000] "DriverDesc"="Client für Microsoft-Netzwerke" "InfPath"="NETCLI.INF" "DevLoader"="*ndis" "DeviceVxDs"="vredir.vxd" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient\0000\Ndi] "DeviceID"="VREDIR" "NdiInstaller"="netdi.dll,MSClientNdiProc" "NetworkProvider"="Microsoft Network" "HelpText"="Der Client für Microsoft-Netzwerke ermöglicht das Verbinden mit anderen Microsoft Windows-Computern und -Servern sowie das Verwenden von Dateien und Druckern, die auf diesen freigegeben sind." "InstallInf"="" "InfSection"="VREDIR.ndi" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient\0000\Ndi\Interfaces] "DefUpper"="winnet4,vredir" "UpperRange"="winnet4,vredir" "DefLower"="netBIOS ,ipxDHost" "LowerRange"="netBIOS ,ipxDHost" "ExcludeAny"="winnet31" "Upper"="winnet4,VREDIR" "Lower"="netBIOS ,ipxDHost" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient\0000\Ndi\Install] @="VREDIR.Install" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient\0000\Ndi\Remove] @="VREDIR.Remove" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient\0000\Ndi\Default] @="True" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService] @="Netzwerkdienst" "Installer"="netdi.dll" "Icon"="-8" "NoUseClass"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000] "DriverDesc"="Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke" "InfPath"="NETSERVR.INF" "DevLoader"="*ndis" "DeviceVxDs"="vserver.vxd" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi] "DeviceID"="VSERVER" "HelpText"="Die Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke ermöglicht das Freigeben von Dateien und Druckern für Windows NT- und Windows für Workgroups-Computer." "InstallInf"="" "InfSection"="VSERVER.ndi" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi\Interfaces] "DefLower"="vredir,netBIOS ,ipxDHost" "LowerRange"="vredir,netBIOS ,ipxDHost" "Lower"="VREDIR,netBIOS ,ipxDHost" "Upper"="" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi\Compatibility] "ExcludeAll"="NWSERVER" "RequireAll"="VREDIR" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi\Install] @="VSERVER.Install" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi\Remove] @="VSERVER.Remove" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi\params] [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi\params\MaintainServerList] "location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\VNETSUP" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi\params\LMAnnounce] "location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\VNETSUP" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans] @="Netzwerkprotokoll" "Installer"="netdi.dll" "Icon"="-6" "NoUseClass"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001] "DriverDesc"="NetBEUI" "InfPath"="NETTRANS.INF" "DevLoader"="*ndis" "DeviceVxDs"="netbeui.vxd" "lananum"="0" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi] "DeviceID"="NETBEUI" "MaxInstance"="8" "HelpText"="Mit dem Protokoll Microsoft NetBEUI können Verbindungen mit Windows NT-, Windows für Workgroups- oder LAN Manager-Servern hergestellt werden." "InstallInf"="" "InfSection"="NETBEUI.ndi" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi\Interfaces] "DefUpper"="netBIOS " "DefLower"="ndis2,ndis3,odi" "UpperRange"="netBIOS " "LowerRange"="ndis2,ndis3,odi" "Upper"="netBIOS " "Lower"="ndis2,ndis3,odi" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi\Install] @="NETBEUI.Install" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi\Remove] @="NETBEUI.Remove" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi\params] [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi\params\sessions] "location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\NetBeui" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi\params\ncbs] "location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\NetBeui" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi\Default] @="True" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\NDIS] "LogDriverName"="NETBEUI" "MajorNdisVersion"=hex:03 "MinorNdisVersion"=hex:0a [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\NDIS\NDIS2] "DriverName"="NETBEUI$" "FileName"="*netbeui" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002] "DriverDesc"="TCP/IP" "IPAddress"="192.168.1.1" "IPMask"="255.255.255.224" "DefaultGateway"="192.168.1.30,192.168.1.29" "InfPath"="NETTRANS.INF" "DevLoader"="*ndis" "DeviceVxDs"="vtdi.386,vip.386,vtcp.386,vdhcp.386,vnbt.386" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\Ndi] "DeviceID"="MSTCP" "MaxInstance"="8" "NdiInstaller"="mstcp.dll,TcpNdiProc" "HelpText"="Das Microsoft TCP/IP-Protokoll dient zum Herstellen von Internet- und WAN-Verbindungen." "InstallInf"="" "InfSection"="MSTCP.ndi" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\Ndi\Interfaces] "DefUpper"="netBIOS ,tdi,winsock" "DefLower"="ndis2,ndis3,odi" "UpperRange"="netBIOS ,tdi,winsock" "LowerRange"="ndis2,ndis3,odi" "Upper"="netBIOS ,tdi,winsock" "Lower"="ndis2,ndis3,odi" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\Ndi\Install] @="MSTCP.Install" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\Ndi\Remove] @="MSTCP.Remove" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\Ndi\Params] [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\Ndi\Params\None] "ParamDesc"="Kein" "default"="" "type"="keyonly" @="" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\Ndi\RenameBase] "file1"="C:\\WIN95\\winsock" "file2"="C:\\WIN95\\SYSTEM\\winsock" "file3"="C:\\WIN95\\SYSTEM\\win32s\\winsock" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\NDIS] "LogDriverName"="MSTCP" "MajorNdisVersion"=hex:03 "MinorNdisVersion"=hex:0a [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000] "DriverDesc"="IPX/SPX-kompatibles Protokoll" "InfPath"="NETTRANS.INF" "DevLoader"="*ndis" "DeviceVxDs"="nwlink.vxd" "Network_Id"="0" "Frame_Type"="4" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi] "DeviceID"="NWLINK" "MaxInstance"="8" "NdiInstaller"="netdi.dll,NwlinkNdiProc" "StaticVxd"="nwlink.vxd" "HelpText"="Das IPX/SPX-kompatible Protokoll ermöglicht den Datenaustausch zwischen NetWare-, Windows-NT- und Windows 95-Computern." "InstallInf"="" "InfSection"="NWLINK.ndi" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\Interfaces] "DefUpper"="ipx,ipxDHost,winsock" "DefLower"="ndis2,ndis3,odi" "UpperRange"="ipx,ipxDHost,winsock" "LowerRange"="ndis2,ndis3,odi" "Upper"="ipx,ipxDHost,winsock" "Lower"="ndis2,ndis3,odi" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\Install] @="NWLINK.Install" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\Remove] @="NWLINK.Remove" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params] [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\Network_Id] "flag"=hex:20,00,00,00 "default"="0" "ParamDesc"="Netzwerkadresse" "type"="dword" "base"="16" @="0" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\Frame_Type] "ParamDesc"="Rahmentyp" "default"="4" "type"="enum" @="4" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\Frame_Type\enum] "4"="Auto" "1"="Ethernet 802.2" "0"="Ethernet 802.3" "2"="Ethernet II" "5"="Token Ring" "6"="Token Ring SNAP" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\maxconnect] "location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\NWLink" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\maxsockets] "location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\NWLink" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\forceeven] "location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\NWLink" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\cachesize] "location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\NWLink" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\RenameBase] "file1"="C:\\WIN95\\winsock" "file2"="C:\\WIN95\\SYSTEM\\winsock" "file3"="C:\\WIN95\\SYSTEM\\win32s\\winsock" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\NDIS] "LogDriverName"="NWLINK" "MajorNdisVersion"=hex:03 "MinorNdisVersion"=hex:0a [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\NDIS\NDIS2] "DriverName"="nwlink$" "FileName"="*nwlink" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink] "Start"=hex:00 "NetClean"=hex:01 "cachesize"="0" "StaticVxD"="nwlink.vxd" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi] [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi\params] [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi\params\maxconnect] "ParamDesc"="max. Anzahl Verbindungen" "optional"="1" "type"="int" "min"="1" "max"="128" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi\params\maxsockets] "ParamDesc"="max. Anzahl Sockets" "optional"="1" "type"="int" "min"="2" "max"="255" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi\params\forceeven] "ParamDesc"="Gleiche Paketgrößen erzwingen" "optional"="1" "default"="0" "type"="enum" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi\params\forceeven\enum] "0"="Nein" "1"="Ja" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi\params\cachesize] "ParamDesc"="Source Routing" "type"="enum" "default"="0" @="0" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi\params\cachesize\enum] "0"="Aus" "16"="16 Einträge Cache (empfohlen)" "32"="32 Einträge Cache" "64"="64 Einträge Cache" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR] "PreferredTree"="" "DefaultContext"="" "NeighborhoodContext"="" "SearchMode"=hex:00 "FirstNetworkDrive"=hex:06 "Start"=hex:00 "NetClean"=hex:01 "PreserveCase"="0" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR\Ndi] [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR\Ndi\params] [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR\Ndi\params\PreserveCase] "ParamDesc"="Groß-/Kleinschreibung beibehalten" "default"="0" "type"="enum" @="0" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR\Ndi\params\PreserveCase\enum] "0"="Nein" "1"="Ja" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR\ServiceProvider] "Class"=hex:08,00,00,00 "ProviderPath"="sapnsp.dll" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR\Parameters] [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR\Parameters\Winsock] "HelperDllName"="sapnsp.dll" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VREDIR] "Start"=hex:00 "NetClean"=hex:01 "StaticVxD"="vredir.vxd" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion] "InstallType"=hex:03,00 "SetupFlags"=hex:08,01,00,00 "DevicePath"="A:\\win95\\inf" "ProductType"="2" "InventoryPath"="A:\\WIN95\\SYSTEM\\PRODINV.DLL" "SystemRoot"="A:\\win95"

Wenn Sie Zugang zu einem NT-Server haben, können Sie auf diesem eine netzwerkfähige Bootdiskette erstellen.

Weiterhin können Sie von http://www.backmagic.de/download/download.htmdas kostenlose Programm Netboot 1.1 herunterladen, welches Sie bei der Erstellung einer Bootdiskette unterstützt.

Weitere Anleitungen finden Sie hier:

http://www.gerd-roethig.de/DOS net.html

http://www.nu2.nu/bootdisk/

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0459.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich