# T-Online Verbindung ohne Decoder

Gültig für: Windows 95 | Windows 98 | Windows ME | Windows NT | Windows 2000 | Windows XP

Um T-Online ohne den mitgelieferten Decoder benutzen zu können, müssen Sie unter Windows einige Einstellungen vornehmen, die hier beschrieben werden:

## Windows 95/98 und ME

Es muss ein DFÜ-Netzwerk installiert sein. Hierzu eine kurze Anleitung:

DFÜ-Netzwerke einrichten:

"START" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "Software" -> "Windows Setup" -> "Verbindungen" -> "DFÜ-Netzwerk aktivieren" -> "OK" -> "OK"

Internet Protokoll einrichten:

"START" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "Netzwerk" -> "Hinzufügen" -> "Microsoft" -> "TCP/IP" -> "OK" -> "IDENTIFIKATION" -> "Computername und Arbeitsgruppe eingeben" -> "OK"

Starten Sie den Rechner neu.

DFÜ-Skript einrichten:

"START" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "Software" -> "WindowsSetup" -> "Diskette" ->Windows 95 CD-ROM einlegen und Pfad angeben: \admin\apptools\dscript -> "OK" -> "SLIP-/Scriptunterstützung für DFÜ-Netzwerke" aktivieren -> "Installieren" -> "OK"

Starten Sie den Rechner neu.

Eine neue DFÜ-Verbindung anlegen:

->"Arbeitsplatz" -> "DFÜ-Netzwerk" -> "Neue Verbindung erstellen". Geben Sie den Namen für die Verbindung ein (hier z.B.: T-Online) und bestimmen das zu verwendende Modem. Klicken Sie auf -> "Weiter" und tragen dann die Tel.-Nummer von T-Online ein ("0191011"). Klicken Sie auf -> "Weiter". Jetzt teilt Windows Ihnen mit, dass die Verbindung erstellt wurde.

Jetzt müssen Sie noch die DFÜ-Verbindung vor der Benutzung konfigurieren.

Klicken Sie dazu auf die neue Verbindung mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Eigenschaften"

Hier sehen Sie nun die aktuellen Daten. Sie sollten "Landes- und Ortskennzahl verwenden" ausschalten. Wichtig ist hierbei aber nun, dass oben die richtige Telefonnummer stehen bleibt "0191011".

Klicken Sie nun auf den Button "Servertyp" und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Typ des DFÜ-Servers | PPP: Windows 95, Windows NT...
Erweiterte Optionen: | Am Netzwerk: aus Softwarekompr. ein Verschlüsselt. aus
Zulässige Netzwerkprotokolle: | Nur TCP/IP

Klicken Sie nun auf den Button "TCP/IP-Einstellungen"

Vom Server zugewiesene IP-Adresse | aktivieren
Vom Server zugewiesene Namensserveradressen | aktivieren
IP-Header-Komprimierung | aktivieren
Standard-Gateway im Remote-Netzwerk verwenden | aktivieren

Die DFÜ-Verbindung ist jetzt bis auf Ihre Zugangsdaten fertig konfiguriert. Starten Sie jetzt durch Anklicken der angelegten DFÜ-Verbindung (wenn Sie den Namen oben genommen haben, müsste sie T-Online heißen) den Verbindungsaufbau.

Es erscheint eine Dialogbox, in der Sie folgende Angaben ergänzen müssen:

Benutzername: | Der Benutzername setzt sich aus folgenden Nummern zusammen: Die 12-stellige Anschlusskennung + T-Online Nummer (bei weniger als 12 Stellen, müssen Sie noch ein # anhängen) + Mitbenutzernummer. Beispiele: 00021200121200463700423640004 (ohne # Zeichen, da T-Online Nummer 12 Stellen 0003456452340537299#0034 (mit # Zeichen, da T-Online Nummer weniger als 12 Stellen)
Kennwort: | Ihr Kennwort des T-Online Zugangs
Rufnummer: | hier sollte die richtige Nummer stehen (0191011)
Standort | sollte auf "Zuhause" stehen

## Ab Windows NT

Vor der Installation muss unter NT der RAS-Server installiert sein!

Erstellen eines Telefonbuch-Eintrages:

Rufen Sie über -> "Arbeitsplatz" -> "DFÜ-Netzwerk" das Telefonbuch auf. Machen Sie das zum ersten einmal, meldet NT, dass noch keine Einträge bestehen und fordert Sie zum Anlegen eines Eintrags auf. Haben Sie schon Einträge angelegt, müssen Sie über -> "Neu" einen neuen Eintrag hinzufügen.

Es wird der "Assistent für Telefonbucheinträge" gestartet. Als erstes werden Sie nach einem Namen für den Telefonbuch-Eintrag gefragt, hier können Sie ein beliebigen Namen eingeben (z.B. T-Online).

Klicken Sie nun auf "Weiter". Es erscheint nun die Dialogbox "Server", in der Sie folgenden Eintrag auswählen sollten "Unverschlüsseltes Kennwort senden, wenn andernfalls keine Verbindung hergestellt werden kann" -> "Weiter".

In der Dialogbox "Rufnummer" geben Sie die Telefonummer von T-Online ein (0191011) -> "Weiter" -> "Fertigstellen".

Ihr neuer Telefonbuch-Eintrag wurde nun angelegt.

Konfigurieren des Telefonbuch-Eintrages:

Sie müssen den neuen Telefonbuch-Eintrag nur noch für die Benutzung richtig einstellen. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

"Arbeitsplatz" -> "DFÜ-Netzwerk" -> wählen Sie unter "Telefonbuch-Eintrag" Ihren neu angelegten Eintrag aus (nur nötig falls Sie mehr als einen Telefonbuch-Eintrag haben). Klicken Sie nun auf den Button "Weiteres" -> "Eintrags- und Modemeigenschaften bearbeiten.." es erscheint nun die Dialogbox "Telefonbuch-Eintrag bearbeiten"

In dem ersten Register "Einträge" müssten alle Angaben schon vorhanden sein. Klicken Sie auf die zweite Lasche "Server", hier stellen Sie bitte folgendes ein:

Typ des DFÜ-Servers | PPP:Windows NT, Windows 95 Plus...
Netzwerkprotokolle | nur "TCP/IP" aktivieren
Software-Komprimierung aktivieren | ausschalten
LCP-Erweiterungen für PPP aktivieren | ausschalten

Klicken Sie in dieser Dialogbox nun noch auf den Button "TCP/IP-Einstellungen.." und stellen Sie dort folgendes ein:

IP-Adresse, die dem Server zugeordnet ist | aktivieren
Namens-Server-Adressen, die dem Server zugeordnet sind | aktivieren
IP-Vorspann und -Komprimierung verwenden | aktivieren
Standard-Gateway auf dem Remote-Netzwerk verwenden | aktivieren
Registerkarte Sicherheit: Echtheitsbestätigung und Verschlüsselung: Beliebige Echtheitsbestätigung | aktivieren

Weitere Einstellungen brauchen nun nicht mehr durchgeführt werden. Schließen Sie nun alle Dialogboxen wieder, bis Sie wieder bei der Dialogbox "DFÜ-Netzwerk" angelangt sind. Klicken Sie hier nun auf den Button "Wählen" und es erscheint die Dialogbox "Verbindung mit xxx herstellen" (xxx steht für den Telefonbuchnamen der Verbindung)

Hier müssen Sie nun folgendes Eintragen:

Benutzername: | Der Benutzername setzt sich aus folgenden Nummern zusammen: Die 12-stellige Anschlusskennung + T-Online Nummer (bei weniger als 12 Stellen, müssen Sie noch ein # anhängen) + Mitbenutzernummer. Beispiele: 00021200121200463700423640004 (ohne # Zeichen, da T-Online Nummer 12 Stellen 0003456452340537299#0034 (mit # Zeichen, da T-Online Nummer weniger als 12 Stellen)
Kennwort: | Ihr Kennwort des T-Online Zuganges
Domäne: | dieses Feld muss leer bleiben

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0199.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich