# DMA-Mode für Festplatte einstellen

Gültig für: Windows NT

Unter Windows NT ist der DMA-Modus für die Festplatte standardmäßig nicht aktiviert. Über einen Eintrag in der Registry können Sie das aber einschalten. Wichtig ist, dass Ihr System den DMA-Modus auch unterstützt.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ atapi\ Parameters\ Devicex

Das x steht für den jeweiligen Port (wenn der Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie ihn selber anlegen).

Device0 | für den ersten Festplattenanschluss
Device1 | für den zweiten Festplattenanschluss

Dort erstellen Sie den Wert "DriverParameter" als Datentyp REG_SZ und setzen diesen Wert auf "DmaDetectionLevel = 0x1"

DmaDetectionLevel kann dabei die Werte 0, 1 und 2 annehmen.

0DMA deaktiviert

1DMA automatisch wählen

2DMA aktivieren

Einige Brennerprogramme bringen NT zum Absturz, wenn der DMA-Modus aktiviert ist!

Microsoft bietet unter der Adresse "http://support.microsoft.com/?kbid=191774" das Programm DMACHECK an, mit dem Sie diese Einstellungen auch verändern können.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0559.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich