# Probleme mit IDE Controllern lösen nach DMA Aktivierung

Gültig für: Windows 95

In Gerätemanager unter "Laufwerke" muss der DMA-Modus extra aktiviert werden. Sollte die Festplatte in diesem Modus nicht laufen, kann Windows 98 nur noch abgesichert gestartet werden. Ärgerlicherweise sind die Funktionen zur Deaktivierung der Funktion im Abgesicherten-Modus aber nicht zugänglich.

Über die Registry kann man DMA aber wieder ausschalten.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControl\ Set\ Services\ Class\ hdc\ 000x\

den Wert von "IDEMASTERDRIVEy" von 01 wieder auf 00 setzen.

Das x steht als Platzhalter für den IDE Port (1 oder 2) und das y für den Master oder Slave

Alternativ können Sie in den DOS -Modus booten, Scanreg /restore aufrufen und die Registry aus einer der letzten fünf Sicherungen wiederherstellen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0700.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich