# Windows CE: Warnmeldungen beim Einlegen von PCMCIA/Flasch-Karten

Windows CE

Da PCMCIA oder Flasch-Karten viel Strom verbrauchen können und dadurch die Akkustandzeit erheblich verkürzt wird, ist für das Einstecken solcher Karten eine Warnmeldung zum Batteriestatus vorgesehen. Erst nach dem Bestätigen der Meldung, werden die Karten aktiviert.

Ob diese Meldung aktiv ist oder nicht, hängt meist vom Hersteller der Geräte ab und ist oft unterschiedlich konfiguriert. Viele Geräte bieten auch die Möglichkeit, die Einstellung in der Systemsteuerung zu konfigurieren, wenn das bei Ihnen nicht möglich ist, können Sie die Einstellung über den folgenden Registryeintrag verändern.

Einen Registry Editor für Windows CE finden Sie hier zum Download: Download: PHM Registry Editor Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Drivers\ PCMCIA\

Hier finden Sie den Wert "NoBatteryCheck" wo Sie folgende Werte einstellen können:

0 | Die Warnmeldung ist aktiv
1 | Es wird keine Warnmeldung angezeigt

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2500/tip2614.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich