# Protokollierung der RAS-Dienste konfigurieren

Fehler im RAS (Remote Access Service) werden im Windows Ereignisprotokoll protokolliert.

Bei einer Fehlersuche, sind meist ausführlichere Informationen über einen Fehler sehr hilfreich. Ein ausführlicheres LOG können Sie dafür über die Registry aktivieren.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ RasMan\ Parameters

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ RasMan\ PPP

Ändern Sie hier jeweils den Wert "Logging" als Datentyp REG_DWORD von 0 auf 1, um die ausführliche Protokollierung zu starten.

Jetzt wird ein ausführliches Log unter "%SYSTEMROOT%\System32\Ras" die Datei "Device.log" und "PPP.log" erstellt. Die Größe der Datei liegt bei max. 100 KByte, danach werden die alten Einträge wieder überschrieben.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0840.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich