# EPSON-CD-Druckertool (Lochdurchmesser) konfigurieren

Gültig für: Alle Windows Versionen

Mit diesem Tipp legen Sie fest, wie weit das EPSON-Druckertool in den Rand druckt (Lochdurchmesser). Dadurch können Sie bis zum Rand drucken, so dass kein Rand mehr bleibt.

Der Standardwert liegt bei 40 mm.

Info: Aus Sicherheitsgründen werden hier nur Werte bis 15 mm zugelassen.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ CORPUS\ EPSON Print CD\ Printings

ändern Sie hier den Wert "Bore" als Datentyp REG_DWORD und setzen geben Sie die Randabstand in mm. Die Werte dürfen zwischen 15 und 60 liegen, der Standardwert liegt bei 40.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2000/tip2086.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich