# Mirroring bzw. Duplexing

Gültig für: Windows NT | Windows 2000

Gehört zum Raid Level 1 und wird softwaremäßig von Windows unterstützt.

Disk Mirroring:

Hierbei wird die Festplatte auf eine andere gespiegelt. Das heißt, auf beiden Festplatten befinden sich die gleichen Daten. Bei WindowsNT muss keine ganze Festplatte gespiegelt werden und somit ist es möglich, zwei unterschiedlich große Festplatten zu benutzen. Der Platz der Spiegelung richtet sich nach der kleinsten Festplatte. Der restliche Speicherplatz wird verschwendet!

Disk Duplexing:

Wie Disk Mirroring, nur dass hier die Festplatten jeweils an einen eigenen Controller angeschlossen werden. Dadurch wird die Sicherheit gesteigert, da die Festplatte auch beim Ausfall eines Controllers noch zur Verfügung steht. Gleichzeitig wird dadurch die Performance gesteigert.

Einrichten:

Das Einrichten der beiden Möglichkeiten funktioniert unter NT identisch. Unter NT können sämtliche unterstützten Dateisysteme gespiegelt werden (FAT, HPFS und NTFS).

Um eine Spiegelung einzurichten, starten Sie den Festplatten-Manager, markieren Sie die zu spiegelnde Partition und danach bei gedrückter STRG-Taste die Partition, auf die gespiegelt werden soll (diese Partition muss gleich groß oder größer sein als die zu spiegelnde). Rufen Sie im Menü "Fehlertoleranz" die Option "Spiegelung einrichten" auf und bestätigen Sie die nächste Abfrage.

Um Mirroring bzw. Duplexing nun durchzuführen, klicken Sie entweder im Menü "Partition" auf "Änderung jetzt durchführen" oder beenden Sie den Festplatten-Manager.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0132.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich