# Installation eines SCSI Scanners

Gültig für: Windows NT | Windows 2000

Für SCSI-Scanner wird eine Installationsroutine mitgeliefert, die eine Installation automatisch durchführen kann. Diese Beschreibung ist also mehr als Information gedacht bzw. für NT 3.51, wo man mit diesem Vorgehen auch die Scanner einbinden kann.

Diese Instruktionen beschreiben die Installation eines HP SCSI Scanners unter Windows NT. Folgende Scanner werden unterstützt: HP ScanJet 4c, 3c, IIcx, IIc, IIp und 3p.

ScanJet und HP ScanJet plus sowie Interface-Karten C1752-66500 und C1753-66500 werden von Windows NT nicht unterstützt.

Als Rootverzeichnis wird \WINNT\ angenommen.

16 Bit Programme:

Folgende Dateien müssen sich in unten angegebenem Verzeichnissen befinden:

HPSCAN32.DLL %SYSTEMROOT%\system32

HPSCAN16.SYS %SYSTEMROOT%\system32\drivers

In der CONFIG.NT wird folgendes eingetragen:

device=%SYSTEMROOT%\system32\drivers\HPSCAN16.SYS

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ Scsiscan

ändert man den Eintrag wie folgt:

Start: value ist 0.

32 Bit Programme:

Folgende Dateien müssen sich in unten angegebenen Verzeichnissen befinden:

hpscnmgr.dll | %SYSTEMROOT%\system32
hpsj32.dll | %SYSTEMROOT%\system32
hpscnmgr.hlp | %SYSTEMROOT%\system32
hpscntst.dll | %SYSTEMROOT%\system32
WNASPI32.DLL | %SYSTEMROOT%\system32
aspi32.sys | %SYSTEMROOT%\system32\drivers

In der Sektion HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services

wird ein SchlüsselEintrag mit dem Namen ASPI32 erstellt.

Danach werden folgende Einträge vorgenommen:

Value Name | Datentyp | Data
ErrorControl | REG_DWORD | 1
Start | REG_DWORD | 2
Type | REG_DWORD | 1

In der Sektion HKEY_CURRENT_USER\ ControlPanel\ MMCPL muss ein Eintrag erstellt werden:

Value Name | Data Type | Data
HPScanJet | REG_SZ | %SYSTEMROOT%\system32\hpscnmgr.dll

Starten Sie den Rechner neu.

Wenn möglich, sollte Service Pack 5 installiert werden. Es kann nämlich passieren, dass das Ereignisprotokoll jede Sekunde mit ca. 6 (!) Meldungen aktiv wird, wenn ein Scanner-Programm gestartet wird. Ab Service Pack 4 ist der Fehler behoben.

## SCSI-Scanner unter Windows 2000

Um Scanner unter Windows 2000 nutzen zu können, muss man zuerst eine bessere SCSI-Karte hollen und installieren. Ich habe dafür eine von Tekram benutzt.

Als nächstes sucht man in Internet nach wnaspi32.dll und aspi32.sys. Die Dateien sollen möglichst gleiches Datum besitzen oder von dem gleichen Server stammen. Danach hollt man sich von http://www.adaptec.comdie Datei aspi32.exe. Jetzt kopiert man die wnaspi32.dll in den Windows-Systemorder (%SystemRoot%\system32\) und aspi32.sys nach %SystemRoot%\system32\drivers\. Danach offnet man einen Texteditor und fügt folgendes ein:

=== Hier schneiden ===

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ASPI32]

"ErrorControl"=dword:00000001

"Start"=dword:00000001

"Typ"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ASPI32\Parameters]

"ExcludeMiniports"=""

=== Hier schneiden ===

Das Ganze soll als z.B. ASPI_NT.REG gespeichert werden. Diese Datei führt man aus und startet Windows 2000 neu. Nach dem Neustart installiert man aspi32.exe und startet Windows 2000 wieder neu. Danach installieren Sie die Windows NT Scanner Treiber von der CD und installiert sie (ohne Treiber für die SCSI-Karte, die mit dem Scaner verkauft wird). Jetzt soll der Scaner einwandfrei unter Windows 2000 laufen.

Oft gibt es jetzt schon die Treiber für die entsprechenden Betriebssysteme. Dieser Tipp ist also eher für ganz alte Geräte gedacht, wo der Hersteller den Treibersupport eingestellt hat.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0409.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich