# Festplatten andere Laufwerksbuchstaben zuordnen

Gültig für: Windows 95 | Windows 98 | Windows ME

Auch unter Windows können Sie Festplatten einen anderen Laufwerksbuchstaben zuordnen.Die Voraussetzung ist, dass die HD erst beim Starten der Windows -GUI aktiviert wird, was eigentlich ganz einfach zu verwirklichen ist.

Bei SCSI-Festplatten:

Wenn eine SCSI-HD an einem SCSI-Host ohne BIOS hängt oder wenn Ihre ID aus dem BIOS -Scan ausgeklammert wird.

Bei IDE-Festplatten:

Es sollte auch mit IDE-HDs gehen, wenn diese nicht ins BIOS eingetragen werden, aber von einem Windows-(Busmaster-)Treiber erkannt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Windows erst einmal ganz normal starten. Im Geräte-Manager bei der HD in den Eigenschaften muss das Feld "Wechsellaufwerk" oder "Austauschbarer Datenträger" (je nach Windows Version) angehakt werden. Nun können Sie in den entsprechenden Feldern die gewünschten Laufwerksbuchstaben eingeben.

Wenn diese Felder deaktiviert bleiben, ist eine der oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt.

Bei einer HD mit mehreren Laufwerken müssen natürlich der erste und letzte angegebene Buchstabe entsprechend weit auseinander liegen. Es ist also nicht möglich, einzelnen Partitionen einen anderen Buchstaben zuzuweisen; die Bootfestplatte kann auf keinen Fall verändert werden.

Nachdem die Änderung erfolgreich war, also wenn die HD nach einem Neustart die neuen Buchstaben erhält, kann der Haken aus dem Feld "Wechsellaufwerk" wieder entfernt werden. Die HD wird nun beim nächsten Start wieder als Festplatte erkannt, behält aber die neuen Buchstaben.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0299.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich